# トルク補正係数の計算方法

D | 表示されるトルク値 | T | 適用されたトルク
L | 標準アーム (ハンドルの中心からエンドフィッティングツールの中心までを計測した値) | L+E | アーム合計
E | 延長アーム |  |

表示されたトルクと加えられたトルク の関係から、トルク補正係数は次の式で求められます:

トルク補正係数 =

トルク補正係数はレンチのトルク測定値を変えます。この係数値が間違っていると、トルクの読み取りが不正確になり、予想とは異なる目標トルクで締め付けを行う危険性が生じます。延長を使用する際は、必ず適切な値を計算してください。
レンチ延長なしでエンドフィッティングツールを使用する場合、トルク補正係数は 1 のままにしておく必要があります。

延長を使用する場合、手持ちの位置がトルクの読み取り値に影響します。必ず STRwrench ハンドルの中央に手を置いてください。

STRwrench でトルク倍力機構を使用する場合、トルク補正係数はトルク倍力機構のトルク乗算係数と等しく設定する必要があります。

トルク補正係数は次の式で求められます:

トルク補正係数 = トルク出力 / トルク入力