# Configurar una baliza

La baliza se puede configurar para mostrar las señales E/S de la herramienta.

La baliza se puede configurar de la forma siguiente:

- Un conjunto de cuatro luces. Se puede añadir una luz opcional a este conjunto. También puede personalizar el orden y color de las luces.

- Dos posiciones, A y B, que se pueden personalizar con indicadores luminosos o interruptores.

- Un zumbador colocado en el lateral de la caja con una frecuencia fija de 3000 Hz. El zumbador se puede configurar para activarse con cualquier señal de la herramienta de apriete.

- Dos salidas externas, dos entradas externas y un conector para alimentación externa.

Para configurar la baliza, consulte las Instrucciones de producto CAN Converter.

Configurar una baliza

1. Vaya a Configuraciones en el menú de inicio y seleccione Baliza. Seleccione Editar.

2. Seleccione un color, tipo de señal y duración de lámpara para cada posición de baliza.

3. Para la posición A-B, seleccione el tipo de lámpara, botón o interruptor y seleccione el tipo de señal.

4. Configure el zumbador y salidas y entradas digitales externas si es necesario.