# 残留トルク/ピーク

この戦略では、ねじをさらに回転させるのに必要なピークトルクとして、ジョイントの残留トルクを評価します。

パラメーター | 説明
--- | ---
必要なタグ番号 | エンドフィッティングツールの TAG には特定の番号を書き込む必要があります。
名称 | 締め付けプログラムの名前。
プログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 smartHEAD の最小トルク値以上である必要があります。 プログラムスタート = 0 の場合、値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小トルク | トルク下限。
最大トルク | トルク上限。
最大トルク限度 | 加えられたトルクがこの制限に達すると、レンチディスプレイに ネジの交換 というメッセージが表示されます。 最大トルクを超えている必要があります。
目標トルク | トルク目標。
トリガートルク | 角度測定を開始するトルク値 (通常は目標トルクの 50% に設定されます)。 トリガートルク = 0 の場合、その値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小角度 | 角度下限
最大角度 | 角度上限
目標角度 | 目標の角度。
トルクの単位 | このパラメーターは編集できません。
リヒットの角度制限 | 指定した角度内でトルクの最小値に達すると 、レンチディスプレイに「ジョイントはすでに締め付けられています」というメッセージが表示されます。
停止条件 | [トルクピーク] と [角度ピーク] のいずれかを選択します。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 最大値: 250。 バッチサイズ = 0 の場合、締め付け回数は無限になります。 バッチ サイズ > 1 の場合、すべての締め付けが OK である場合にのみバッチ結果が OK になります。
最大連続 NG | OK 結果を得るために受け入れ可能な NG の連続回数。
終了サイクル時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達した後、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。 既定値: 0.1 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 5 秒。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 30 秒。

この戦略では、ブレークアウェイポイントは自動的に検出されません。そのため、残留トルクの評価方法としてはあまり客観的ではありません。残留トルク/時間法またはトルク/角度法を実行できない場合に使用できます。

トルク 対 時間

A | 最小トルク | B | 最大トルク
C | トルクピーク |  |

OK 結果を得るためのトルク制限を定義します。

目標角度値が指定されていない場合、角度結果には「該当なし」とマークされます。

目標角度値が指定されている場合、残留トルク結果はピークトルクの代わりに、指定した角度 (トリガートルクから開始) で測定されます。

トルク 対 角度

A | 最小トルク | B | 最大トルク
C | 目標角度 |  |

テスト操作中、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED:

  - 白色 LED: トルク値が smartHEAD の最小負荷値を超えると作動します。

  - 使用中のツールに設定された 3 つのしきい値に達すると、1 番目、2 番目、3 番目のラジアルグラデーション LED が順番に緑色に点灯します。
    詳細については、ツール LED を参照してください。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが緑色: トルクが最小トルクと最大トルクの間にあります。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが赤色: トルクが最大トルクを超えています。

- ブザー:

  - トルクがプログラムの開始値を超えるとビープ音が鳴り、残留トルクが検出されるか、締め付けプロセスが完了すると信号が増加します。

- バイブレーション:

  - 目標角度が指定されている場合、残留トルクが検出されたときに開始します。

テスト操作の終了時に、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED は、使用中のツールに定義されている結果インジケーターと持続時間の構成に従って動作します。
  詳細については、ツール LED を参照してください。

- ブザー

  - 2 回のビープ音は操作の終了を示します。最終結果が赤色の領域にある場合、信号は継続して出ます。
    ブザーを停止するには、新しい締め付け操作を開始するか、ツールコントローラーのボタンを押します。

- バイブレーション:

  - 加えられたトルクがかからなくなるまで持続します。