# Serrage source

Les serrages source relient un programme de serrage spécifique à un ou deux numéros d'identifiant en fonction de la configuration. Lorsque le numéro d'identifiant est envoyé à l'outil (par un signal numérique externe) et que, le cas échéant, le raccord d'extrémité lié (TAG) ou la douille est utilisé, le programme lié s'exécute encore et encore jusqu'à ce qu'un signal différent soit envoyé (ou que le raccord d'extrémité soit fixé, ou que la douille soit prélevée). Il n'y a pas de comptage des lots.

Pour relier des listes différentes au poste de travail virtuel, une tâche source doit être affectée au poste de travail virtuel. Dans le menu accueil, aller à Outil avec contrôleur intégré > Poste de travail virtuel et sélectionner Tâche > Modifier la tâche.

Dans cette section

- Propriétés du serrage source
- Configuration d'un serrage source