# バッチシーケンス設定

バッチシーケンスメニューには、次の構成項目で単一のバッチシーケンスの詳細が示されます。

- 名前: シーケンス名とインデックス番号。

- 設定: 締め付けの流れと順序を制御するためのパラメータ。

- バッチ構成: 個々の締め付けプログラムからバッチシーケンスを作成する機能。バッチは何度も繰り返される 1 つの締め付けプログラムで構成されています。

バッチシーケンス名
パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | バッチシーケンス名は、インデックス番号とオプションの文字の組み合わせです。インデックスの位置は変更できません。新しい構成には、一番小さい使用可能なインデックス番号が指定されます。インデックス番号は、タスクの選択プロセスの一部にソース番号と ID 番号を使用する際に重要です。

バッチシーケンス設定
パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
バッチシーケンスロックツール完了。 | バッチシーケンスカウンターがバッチシーケンスのサイズに等しくなると、バッチシーケンスは完了します。 オン: このツールはロックされており、締め付けを続けるには、締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択する必要があります。 オフ: 完了すると、バッチシーケンスを繰り返す準備が整います。 | オン
自由な順序 | いいえ: 設定したバッチは、締め付けを実施するよう設定されていれば、リストで表示した順序で実行されます。ソケットが指定されている場合、バッチを実施する際に、ソケットに対してシステムがプロンプト表示します。 はい: 設定したバッチは、任意の順序で実行できます。オペレーターは、ソケットセレクターを使用してどのバッチを実行するかシステムに示す必要があります。 すべてのジョイントが完了するとバッチが完了したとみなされます。 | なし
NG で増加 | 締め付けが NG として報告されていても、バッチカウンター値を増やすことが可能になります。最大の連続 NG (単一のボルトが締め付け可能な最大回数) が機能するには、[NG の増分] を [いいえ] に設定する必要があります。このパラメーターを [はい] に設定すると、シーケンスは次の締め付けに移ることができます。 | なし
最大連続 NG | 最大連続 NG (NG) 締め付けは、定義済みのバッチ内で連続 NG が許容される最大締め付け回数です。最大連続​NG数に達すると、イベントNG締め付けが多すぎます (4020) が表示されます。 | 0
OK 緩め時に減少 | 現在有効なバッチでのカウンターを減少します。完成したバッチ数を差し引くことはできません。 しない: 設定はオフです。有効なバッチで緩めを行ってもカウンターは減少しません。 常時: 前回の締め付けが OK であった場合、緩め時に有効なバッチカウンターを減少させます。 前回の締め付けが OK だった場合: 有効なバッチで緩めを行った際に、前回の締め付け結果に関係なく、カウンターを減少させます。 | しない
シーケンス中止タイマー | オン: 選択したバッチシーケンスは、指定した制限時間内に中止できます オフ: 選択したバッチシーケンスを中止することは、できません。 | オフ
Abort time (異常終了時間) | 秒単位の時間。 | 10 秒
バーコードが必要です | はい: バッチシーケンスを開始するには、まずバーコードをスキャンする必要があります。 いいえ: バッチシーケンスを開始するのにバーコードをスキャンする必要はありません。 | なし

バッチ構成パラメーター
パラメーター | 説明
--- | ---
締め付けプログラム | バッチで使用する締め付けプログラム。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 バッチ内の最大締め付け数は99です。 バッチサイズ 0 は、バッチに無制限の回数の締め付けを行います。
ID 番号 | ソケットセレクターまたはエンドフィッティングツールを使用する場合、これは、バッチを有効にするのに用いられるソケット位置または TAG ID です。