# Emparejar STRwrench con un controlador externo para conexión Bluetooth

Para establecer una conexión Bluetooth entre la STRwrench y un controlador externo, primero la herramienta debe estar emparejada con el controlador externo.

Durante el procedimiento de emparejamiento no se debe ejecutar ningún programa de apriete en la STRwrench. Si su STRwrench está activada, antes de realizar el emparejamiento puede apagarla y encenderla de nuevo, o desconectar y reconectar el smartHEAD a la llave, para garantizar que la herramienta realice un ajuste a cero.

En esta sección

- Emparejar STRwrench con Power Focus
- Emparejar STRwrench con STpad
- Emparejar STRwrench con STpalm