# YM – Manuelles Verschrauben bis Streckgrenze

Diese Stufe leitet den Benutzer an, bis die Streckgrenze der Verbindung erreicht ist.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Sollwinkel | Wenn > 0, wird der Vorgang nach dem Erkennen der Streckgrenze fortgesetzt, bis der Winkel den Sollwinkelwert erreicht. Diese Konfiguration wird üblicherweise für Produktionsverfahren verwendet. Wenn = 0, wird der Vorgang angehalten, wenn die Streckgrenze erkannt wird. Diese Konfiguration wird üblicherweise für Verbindungsanalysen bei Qualitätskontrollverfahren eingesetzt.
Ratschenzeit | Beginnt, wenn das Drehmoment ohne Erreichen des 3. Prozentwertes unter das Drehmoment Einschraubphase abgeschlossen fällt. Der Bediener kann nun das Drehmoment kurz verringern und während der Verschraubung wieder aufladen. Standardwert: 5 Sek. Mindestwert: 0,1. Höchstwert: 30 Sek
Linearer Gradientenkoeffizient | Definiert die Verbindungssteifigkeit im linearen Teil der Kurve. Wird als Drehmoment-/Winkel-Gradient verstanden und in Nm/° gemessen. Standardwert: 0,5. Mindestwert: 0,1 (auch für äußerst weiche Schraubfälle mit einem Verhältnis von unter 0,1 geeignet). Falls die ausgewählte Messeinheit nicht Nm ist, muss der Lineare Gradientenkoeffizient immer zu Nm/° umgewandelt werden.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen verwendet werden, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Drehmomentwert anzuzeigen. Informationen zur korrekten Berechnung des Korrekturkoeffizienten finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Drehmoment-Korrekturkoeffizient = 1.
Winkelkorrektur | Wenn Verlängerungen zusätzliche Verformungen des Schlüssels verursachen, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Winkelwert anzuzeigen. Informationen zur Berechnung des Korrekturwerts finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist die Winkelkorrektur = 0.