# 许可证

功能许可证通过功能管理系统 (FMS) 进行管理。这允许客户通过动态许可方案来定制工具功能以满足其特定需求。

可以为单个功能或功能集合获取许可证，并且可以跨多个虚拟站点部署许可证。许可证可在不再需要时返回到池中。

许可证可从 Atlas Copco License Portal (ACLP) 下载并通过 ToolsTalk 进行管理/分发，也可以存储在 FMS Portable（USB 驱动器）上用来插入工具。

请注意，本文件不涉及在 ACLP 中创建和管理客户帐户。请联系当地的 Atlas Copco 代表以获取更多信息。

有三种类型的许可证：

- 虚拟站点类型

  修复了在单个包中捆绑在一起的特征集合。除此之外，虚拟站点类型许可证确定可以使用多少程序和序列，哪些拧紧策略可用以及可以执行的报告类型。每个虚拟站点类型中包含的特征是通常彼此结合使用的特征，或者具有需要包中存在其他特征的内部依赖项的特征。虚拟站点类型许可证完全分配给虚拟站点。然后，虚拟站点可以使用虚拟站点类型中包含的所有特征。为了能够执行拧紧，必须为虚拟站点分配一个虚拟站点类型的许可证。根据许可证类型，将启用或阻止各种拧紧选项。

- 虚拟站点特征

  单个功能可作为单个许可证购买，以补充虚拟站点类型许可证。

- 控制器特征

  为了执行拧紧操作，必须将集成控制器许可证存储在工具上。（当独立许可证分配给虚拟站点时不适用）。

有两类许可证可用于 STRwrench 固件：

- STRwrench 集成控制器生产许可证，用于激活以下策略：

  - 扭矩。

  - 扭矩（控制）/角度（监视）。

  - 扭矩（监视）/角度（控制）。

  - 扭矩（控制）/角度（控制）“或”。

  - 扭矩（控制）/角度（控制）“与”。

  - 拧松。

  - 屈服。

- STRwrench 集成控制器质量许可证，用于激活以下策略：

  - 剩余扭矩/角度。

  - 剩余扭矩/峰值。

可以安装一个许可证类别作为虚拟站点类型，另一个作为虚拟站点功能，以激活可用于 STRwrench 固件的所有策略。

## 许可证源

可以从几个不同的源获取工具上使用的许可证。同时使用的源数量限制为 10 个（10 个 FMS Portable 源，或 1 个 License Server (TT2) 源加 9 个 FMS Portable 源）。如果在达到源限制 (10) 时要从源添加许可证，则需要从工具中删除一个源的所有许可证，以便为另一源的许可证腾出空间。

源概览选项卡（源分配 > 源概览）提供了工具上安装的许可证的概览以及它们是从何处安装的。此处最多可显示 10 个不同的源，每个源都分配给 FMS P（适用于 FMS Portable 或加密狗）或 License Server (TT2)。

选择任何许可证源将显示该源的详细许可证源信息。列出的信息包括源名称和类型以及每个类别（虚拟站类型、虚拟站特征和控制器特征）中许可证的数量和类型。

即使没有安装的许可证，也可以完成受许可证控制的功能的配置，例如，拧紧程序的配置。也可以将这些功能分配给工具或虚拟站点。但是，在没有有效许可证的情况下运行功能将需要安装适当的许可证。

许可证实施分两个阶段执行：分配和运行时（按下触发器）。如果某个未安装许可证的功能已分配给一个虚拟站点，则将在用户界面的工具或任务部分出现一条警告消息（取决于缺少的是什么）。如果启动了未安装许可证的功能，则会显示一个事件，通知缺少哪个许可证。如果没有安装正确的许可证，将无法继续。在大多数情况下，运行未经许可的特征会导致锁定工具。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=HanD0wI-w9k

此部分内容

- 在工具上安装许可证
- 从工具中删除许可证