# Versiones de firmware

Se pueden instalar simultáneamente dos versiones del firmware. La instalación de una segunda versión del firmware es útil para realizar actualizaciones en varias herramientas. Cuando la producción está lista para cambiar al firmware actualizado, la activación de la versión nueva se realiza desde la Interfaz de usuario web STRwrench.

Cambiar las versiones del firmware no transfiere las configuraciones de la herramienta ni los programas de apriete.

En esta sección

- Activación de software
- Actualizar la versión del software