# Configurer un client sans fil

1. Aller à Réglages dans le menu accueil et sélectionner Réseau dans le volet de gauche.

2. Accéder à Client sans fil et sélectionner Modifier.

3. Modifier les paramètres Généraux.

   1. Régler Activé sur Marche.

   2. Régler DHCP sur Marche ou Arrêt en fonction de la configuration. Si le paramètre est réglé sur Arrêt, demandez à votre administrateur système local de vous indiquer les paramètres corrects.

   3. Définir l’Adresse IP, le Masque de sous-réseau et la Passerelle.

   4. Saisir un Nom de réseau (SSID).

4. Modifier les paramètres de Sécurité.

   1. Sélectionner Mode et choisir un mode de sécurité dans la liste.

   2. Modifier les paramètres de Sécurité le cas échéant. Les paramètres disponibles dépendent du mode sélectionné.

      Paramètres de sécurité
      Réglage | Description
      --- | ---
      Mode | Désactivé WPA2 Personnel WPA2 Entreprise
      Méthode EAP | PEAP LEAP TLS TTLS RAPIDE
      Clé de sécurité | Définir le mot de passe alphanumérique.
      Identité | Définir l'identité de l'outil.
      Nom d’utilisateur | Définir le nom d’utilisateur.
      Mot de passe | Définir le mot de passe.
      CA-cert | Sélectionner le certificat CA à l'aide du bouton Parcourir. Il peut être au format PEM ou binaire (DER).
      Client-cert | Sélectionner le certificat client à l'aide du bouton Parcourir. Il peut être au format PEM ou binaire (DER).
      Clé privée | Sélectionner la clé privée à l'aide du bouton Parcourir. Elle peut être au format PEM ou binaire (DER).
      Mot de passe de la clé privée | Définir le mot de passe utilisé pour la clé privée.
      PAC rapide | Définir les informations d'accès protégées (PAC).
      MSCHAPv2 | Régler MSCHAPv2 sur Marche ou Arrêt.
      AES/CCMP | Régler AES/CCMP sur Marche ou Arrêt. En cas de doute, régler AES/CCMP et TKIP sur Marche et demander à l'administrateur de votre système local de vous fournir de plus amples informations.
      TKIP | Régler TKIP sur Marche ou Arrêt. En cas de doute, régler AES/CCMP et TKIP sur Marche et demander à l'administrateur de votre système local de vous fournir de plus amples informations.

5. Modifier les Paramètres en option le cas échéant.

   Paramètres en option
   Réglage | Description
   --- | ---
   Nom d’hôte | Définir un nom d'hôte pour l'outil.
   Avertir en cas d'intensité du signal inférieure à (dBm) | Définir l'intensité du signal à partir de laquelle un avertissement doit être émis.
   Seuil de roaming (dBm) | Définir le seuil de signal à partir duquel l'outil doit se connecter (roam) à un point d'accès disposant d'un meilleur signal.
   Intervalle de balayage actif (s) | Définir le temps en secondes entre les balayages lorsque la force du signal est mauvaise, comme défini dans Seuil de roaming (dBm). L'outil s'efforce de trouver un point d'accès.
   Intervalle de balayage passif (s) | Définir le temps en secondes entre les balayages lorsque la force du signal est bonne, comme défini dans Seuil de roaming (dBm).
   Se connecter à un réseau Wi-Fi caché | Si le réseau (SSID) est caché, régler cette valeur sur Marche.

6. Sélectionner Appliquer.

   L’outil établira une connexion sans fil au réseau, indiqué par le voyant LED bleu de connexion de l’outil émettant une lumière fixe.

7. Pour accéder à l’interface utilisateur sans fil, saisir l’adresse IP dans un navigateur Web.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY