# Codes d’évènement

Les évènements sont utilisés pour avertir l'utilisateur de certains changements d'état ou de certaines occurrences dans le système. Il en existe différents types qui requièrent des types d'actions différents.

Certaines des procédures décrites ne peuvent être effectuées que par un prestataire de services agréé par Atlas Copco.

## Groupes de codes d’évènements

Les codes d'évènements peuvent être divisés dans les groupes suivants :

Code d'évènement | Groupe | Description
--- | --- | ---
1000-1999 | Coffret, outil | Évènements du coffret et de l'outil.
2000-2999 | Outil | Évènements de l'outil.
3000-3999 | Coffret, pilote, canal, configuration | Événements du coffret et pilote et évènements de synchronisation.
4000-4999 | Processus | Évènements de processus de serrage.
5000-5999 | Configuration | Évènements de configuration du programme.
6000-6999 | Accessoire | Évènements d'accessoires.
7000-7999 | Message | Messages.

## Description de la Liste du code d'évènement

Le tableau suivant décrit les informations dans la liste des codes d'événement :

Élément | Description
--- | ---
Code d'évènement | Numéro d'évènement unique.
Type | Type d'évènement : Info Avertissement Erreur
Nom | Nom descriptif de l'évènement.
Description | Brève description de l'évènement et des raisons pour lesquelles il s'est produit.
Procédure | Le cas échéant, la procédure contient des instructions à suivre pour effacer l'évènement.

## Liste des codes d'évènement

Événement | Description | Procédure
--- | --- | ---
Code | Type | Nom
1000 | Info | Contrôleur démarré | Le coffret a démarré. | S/O
1001 | Avertissement | Numéro de série du coffret mis à jour | Généré au démarrage si le numéro de série du boîtier de carte IT (numéro de série du coffret) diffère de celui du boîtier de carte AUX. La carte AUX est considérée comme ne pouvant pas être remplacée sur le terrain. Le coffret redémarre lorsque le numéro de série est mis à jour. | Remplacer la carte IT ou le boîtier.
1010 | Info | Outil connecté | Un outil est connecté. | S/O
1011 | Info | Outil déconnecté | Un outil est déconnecté. | S/O
1012 | Info | Connexion avec l'outil refusée | L’outil OpenProtocol a refusé la connexion du coffret. | Vérifiez si un autre coffret est connecté à l’outil.
2000 | Avertissement | Batterie faible |  | Remplacer la batterie.
2001 | Avertissement | Batterie vide |  | Remplacer la batterie.
2002 | Avertissement | Santé de la batterie outil faible | Problème de santé de la batterie de l’outil détecté. | Remplacer la batterie
2004 | Avertissement | L'outil n'est pas du type préférentiel. | L’outil a été remplacé par un outil avec un couple maximal différent. | Changer l'outil
2006 | Avertissement | Santé de la batterie de secours outil faible | Les performances de la batterie de secours dans l’outil sont trop faibles. | La batterie de secours devrait être remplacée.
2007 | Avertissement | Batterie de secours outil manquante | Batterie de secours de l’outil manquante | Insérer une batterie
2008 | Avertissement | Erreur de batterie de secours outil | Erreur de la batterie de secours de l’outil détectée | Remplacer la batterie
2009 | Avertissement | Tension de la pile de secours faible | La batterie de secours du coffret est presque vide. | Remplacer la batterie
2010 | Erreur | Version logicielle de l'outil non concordante | L'outil et la version de logiciel de coffret ne sont pas compatibles. | Effectuer la maintenance de l'outil - mettre à jour le logiciel de l'outil.
2012 | Avertissement | Problème de communication de l'outil | Communication entre outil et coffret interrompue. | Repositionner l'antenne.
2013 | Avertissement | Mauvaise position de la bague | Position erronée du commutateur de sens d'outil. | En cas d'apparition fréquente, effectuer la maintenance de l'outil.
2014 | Avertissement | Surchauffe de l'outil | Surchauffe de l'outil | Laisser l’outil refroidir.
2015 | Erreur | Erreur de capteur de détente d'outil |  | Procédez à la maintenance de l'outil.
2016 | Avertissement | Unité d'impulsions outil en surchauffe | Unité d'impulsions de l’outil en surchauffe. L’outil n’est pas verrouillé, mais l’avertissement s’affiche à chaque démarrage de l’outil tant que la température de l’unité d’impulsions est supérieure au seuil. | Laisser l’outil refroidir
2019 | Avertissement | Démarrage du moteur d'outil impossible | Défaillance du moteur de l’outil. |
2020 | Avertissement | Réglage du moteur de l'outil nécessaire | Réglage fin du moteur de l'outil nécessaire. | Effectuer un réglage du moteur.
2021 | Avertissement | Échec de réglage du moteur | Échec de réglage fin du moteur. | Effectuer le réglage fin du moteur ou effectuer la maintenance de l'outil.
2022 | Info | Réglage du moteur effectué | Réglage fin du moteur effectué. | S/O
2023 | Avertissement | Outil nécessitant un réglage pour clé ouverte | Outil nécessitant un réglage fin pour renvoi d'axe ouvert. | Effectuer un réglage pour clé ouverte.
2024 | Avertissement | Échec du réglage pour clé ouverte | Échec du réglage fin pour renvoi d'axe ouvert. | Essayer d'effectuer de nouveau le réglage pour renvoi d'axe ouvert. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil.
2025 | Info | Réglage pour clé ouverte réussi | Réglage pour renvoi d'axe ouvert réussi. | S/O
2026 | Avertissement | Échec de positionnement de la clé ouverte | Échec de positionnement du renvoi d'axe ouvert. | Appuyer de nouveau sur la gâchette et attendre que le positionnement soit terminé. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil.
2027 | Avertissement | Utilisation limitée pour cause de température élevée de l’outil | La limite de température a été atteinte. L’assemblage a été bloqué pour réduire le risque d’arrêt de l’outil pour cause de surchauffe. | Attendre que la température de l'outil redescende.
2030 | Erreur | Mémoire de l’outil altérée - changer l'outil | Mémoire de l'outil corrompue. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2031 | Erreur | Mémoire de l'accessoire d'outil corrompue | Mémoire de l'accessoire d'outil corrompue. | Procéder à l'entretien de l'accessoire de l'outil.
2040 | Erreur | Défaillance du contrôle du système |  |
2041 | Erreur | Erreur du transducteur de couple | Apparaît soit en cas d'erreur d'étalonnage soit si l'outil signale un défaut du transducteur. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2042 | Erreur | Erreur de transducteur d'angle |  | Procéder à l'entretien de l'outil.
2043 | Erreur | Erreur de défaut à la terre de l'outil |  | Procéder à l'entretien de l'outil.
2044 | Info | Périodicité d'entretien de l'outil expirée | Indique qu'un entretien de l'outil est nécessaire. Déclenché lorsque le nombre de serrages définis a été dépassé. | Effectuer la maintenance de l'outil.
2045 | Avertissement | Données d'étalonnage de l'outil invalides | Si la validation de l'étalonnage des données échoue. | Procédez à la maintenance de l'outil.
2046 | Info | Outil, date du prochain étalonnage dépassée | Indique qu'un étalonnage de l'outil est nécessaire. Déclenché lorsque l'alarme d'étalonnage est activée dans les paramètres et que la date actuelle dépasse la prochaine date d'étalonnage. | Procédez à la maintenance de l'outil.
2047 | Info | Mise à jour automatique de la somme de contrôle des données de service | Indique que la somme de contrôle des données de service a été mise à jour automatiquement. | S/O
2048 | Info | Valeur d’étalonnage de l’outil mise à jour par l’appareil QA | L'étalonnage de l'outil a été mis à jour lorsqu'un étalonnage a été effectué avec un appareil QA |
2050 | Erreur | Fichier de paramètres d'outil non pris en charge | Les paramètres d'outil nécessaires sont manquants. | Mettre à jour les paramètres d'outil.
2060 | Info | Comportement inattendu de la gâchette | Sert à empêcher le démarrage de l'outil si un accessoire est connecté. | S/O
2071 | Erreur | Mémoire de l'outil corrompue | Le descripteur d'outil est altéré. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2072 | Info | Dispositif inconnu connecté |  |
2073 | Avertissement | Échec de supervision de la gâchette d'outil | Défaillance du canal matériel. Non concordance entre le matériel et le logiciel de la gâchette d'outil. |
2074 | Avertissement | Défaillance de la carte d'indicateurs de l'outil | Défaillance de la carte d'indicateurs de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2075 | Avertissement | Défaillance de tension ventilateur outil | Défaillance de tension du ventilateur de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2076 | Avertissement | Défaillance de tension bus d'accessoire outil | Défaillance de tension du bus d'accessoire de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2077 | Avertissement | Erreur de capteur gâchette d'outil | Erreur de capteur de gâchette d'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2078 | Info | Programme de serrage d'outil mis à jour | Outil verrouillé en raison d'une mise à jour du programme de serrage. |
2079 | Erreur | Câble d'outil non pris en charge | Le câble d'outil est altéré. La puce du câble ne répond pas ou est endommagée. | Changer de câble.
2080 | Erreur | Défaillance de la batterie de l'outil | Tension CC trop élevée ou trop basse. Défaillance de la batterie. | Contacter le représentant d'entretien d'Atlas Copco et adresser la batterie à Atlas Copco (Ne pas la réutiliser !).
2081 | Erreur | Limite de courant de l'outil atteinte | La limite de courant a été atteinte et le pilote est désactivé. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2082 | Erreur | Erreur de mesure de courant de l'outil | Erreur de mesure de courant. Le courant ne peut pas être mesuré avec un résultat fiable. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2083 | Erreur | Erreur interne de l'outil | Plusieurs erreurs matérielles internes. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2084 | Erreur | Erreur logicielle interne de l'outil | Plusieurs erreurs logicielles internes. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2085 | Erreur | Erreur de RBU de l'outil | Une erreur de RBU a été détectée par le logiciel de l'outil. | Vérifier que la RBU est correctement installée. Si l'erreur persiste, procéder à l'entretien de l'outil.
2086 | Erreur | Calage de l'outil | Le moteur de l'outil cale. | Procéder à l'entretien de l'outil.
2087 | Avertissement | Courant de moteur d'outil élevé | La limite de courant du moteur de l’outil est dépassée et l’outil est verrouillé. L’outil passe en mode sécurité. |
2088 | Avertissement | Courant de batterie d'outil élevé | Le courant de la batterie de l'outil est trop élevé. |
2089 | Avertissement | Tension d'entraînement d'outil basse | La tension d’entraînement de l’outil est inférieure à la limite de tension la plus basse contrôlée. |
2090 | Avertissement | Tension d'entraînement d'outil élevée | La tension d’entraînement de l’outil est supérieure à la limite de tension la plus élevée contrôlée. |
2091 | Avertissement | Erreur de la carte principale d'outil | Erreur interne de la carte principale de l'outil |
2092 | Avertissement | Erreur de module de puissance d'outil | Erreur interne du module de puissance de l'outil |
2093 | Avertissement | Niveau d'huile de l'unité d'impulsions bas | Le niveau d'huile de l'outil à impulsions connecté est bas. | Procéder à l'entretien de l'outil
2094 | Avertissement | Niveau d'huile de l'unité d'impulsions vide | Le niveau d'huile de l'outil à impulsions connecté est inférieur au niveau opérationnel requis. | Procéder à l'entretien de l'outil
2095 | Avertissement | Communication de batterie d'outil perdue | L’outil a perdu la communication avec la batterie. | Assurez-vous que la batterie est correctement installée. Sinon, changez la batterie
2096 | Erreur | Version logicielle de la batterie de l'outil non concordante | Version logicielle de la batterie de l'outil incompatible avec le logiciel de l'outil. | Mettre à jour le logiciel.
2100 | Info | STwrench smartHead retirée | La tête STwrench smartHead a été retirée. | Reconnecter la tête smartHead et redémarrer la clé.
2101 | Avertissement | Serrage par clé lors du blocage | Un serrage par clé a été effectué lorsque l’état de l'outil était verrouillé dans le coffret. | Attendre que l’état de l'outil dans le coffret soit déverrouillé.
3000 | Erreur | Erreur logicielle interne du coffret | Erreur logicielle dans le coffret. | Prendre contact avec le service après-vente.
3001 | Erreur | Pile d'horloge de coffret déchargée | La pile interne approche de sa fin de vie. | Remplacer la batterie
3010 | Avertissement | Surchauffe du système | Le coffret a surchauffé. | Refroidir.
3011 | Avertissement | Surchauffe matérielle du coffret |  | Refroidir.
3013 | Avertissement | Utilisation limitée pour cause de température élevée de l’outil. | La limite de température a été atteinte. L’assemblage a été bloqué pour réduire le risque d’arrêt du coffret pour cause de surchauffe. | Attendre que la température du coffret redescende.
3020 | Avertissement | Défaillance matérielle du coffret |  |
3021 | Avertissement | Problème de tension système | Tension CC trop élevée ou trop basse. | S/O
3030 | Erreur | Adresse IP en conflit avec un autre nœud sur le réseau | L'adresse IP définie est utilisée par un autre périphérique sur le même réseau. | Changer l'adresse IP de l'un des périphériques.
3031 | Info | Câble réseau débranché | Le module porteur du port usine est perdu (câble déconnecté). | Vérifier la connexion du câble.
3032 | Info | Couplage démarré | Couplage d'outil démarré. | S/O
3033 | Info | Couplage réussi | Couplage d'outil terminé avec succès. | S/O
3034 | Erreur | Échec du couplage radio : aucun outil détecté | Le coffret n'a trouvé aucun outil avec lequel se coupler lors du balayage à la recherche d'homologues radio. | Mettre l'outil en mode couplage et réessayer.
3035 | Erreur | Échec du couplage radio : plus d'un outil détecté | Le coffret a trouvé plus d'un outil lors du balayage à la recherche d'homologues radio. | Vérifier qu'un seul outil est en mode jumelage lors du lancement du mode jumelage sur le coffret.
3036 | Erreur | Couplage non réussi : Erreur de communication | Le coffret a rencontré une perte de connexion, une réponse inattendue ou une expiration de délai lors du processus de couplage. | Essayer d'effectuer de nouveau le couplage. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil.
3037 | Info | Couplage non réussi : Le port de l'outil est occupé |  | Supprimer un port d'outil
3040 | Avertissement | Arrêt d’urgence | Entraînement désactivé dû à un arrêt d'urgence. | Réinitialiser l'arrêt d'urgence.
3050 | Info | Horloge système mise à jour | L'horloge système a été mise à jour. | S/O
3051 | Erreur | Erreur d'horloge système | Mauvaise lecture de l'heure depuis l'horloge en temps réel physique (RTC). | Changer la pile de l'horloge RTC.
3052 | Avertissement | Erreur de configuration du démarrage à distance | Non concordance entre la configuration matérielle et logicielle du démarrage à distance. | Contrôler et vérifier que le commutateur matériel correspond à la source de démarrage sélectionnée.
3053 | Info | Pilote connecté | L’entraînement StepSync a été connecté. |
3054 | Info | Pilote déconnecté | Entraînement StepSync déconnecté. |
3055 | Avertissement | Erreur de configuration de mode | Généré lorsque le mode sélectionné est mal configuré. Par ex. configurer deux vis avec le même numéro de vis ou le même canal, configuration du mode incomplète. | Rechercher une erreur de configuration de mode dans Toolstalk2
3056 | Avertissement | Démarrage impossible, outil ou pilote manquant | Généré si un canal utilisé est sans entraînement ou outil. | Vérifier le menu Canal sur le HMI. Connecter l’entraînement ou l'outil manquant.
3057 | Info | Démarrage impossible, canal déjà en service | Généré si un canal nécessaire a été alloué à un autre poste de travail virtuel |
3058 | Info | Aucun mode sélectionné |  | Sélectionner le mode
3059 | Avertissement | Échec de connexion au gestionnaire de licences Atlas Copco | Indique que le coffret n'a pas pu se connecter au gestionnaire de licences local pour obtenir des licences. | Vérifier le réseau local. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien du coffret.
3084 | Erreur | Erreur d'exécution Soft PLC | eCLR s’est terminé de manière incontrôlée. |
3150 | Erreur | Incompatibilité logicielle avec IAM | IAM est incompatible avec le logiciel installé sur le coffret. | Remplacer l'IAM.
3160 | Erreur | Échec de l’activation du logiciel nouvellement installé | Un problème est survenu lors de l'activation. Lorsque le logiciel nouvellement installé démarre, un retour au logiciel de travail précédent se produit. Cela se produit lorsque le nouveau logiciel ne démarre pas par trois fois et seulement pendant l'installation du logiciel. | Prenez une exportation et contactez Atlas Copco pour obtenir une aide supplémentaire. Noter la version du logiciel que vous essayez d'installer ainsi que la version du logiciel qui fonctionne.
3161 | Erreur | Démarrage sur une partition logicielle inattendue | Le coffret a démarré du côté du logiciel inactif et non du côté du logiciel attendu. | Noter les informations relatives au logiciel (sur la page d'accueil du coffret, sélectionner Coffret > Logiciel). Essayer de redémarrer le coffret et s'assurer qu'il fonctionne avec le bon logiciel au moment du redémarrage. Si l'erreur persiste, effectuer une exportation et contacter Atlas Copco.
3500 | Erreur | Erreur de gestionnaire de licences génériques | Incohérence détectée dans le système du gestionnaire de fonctionnalités utilisé. | Prendre contact avec un représentant Atlas Copco.
3501 | Erreur | Erreur de synchronisation du gestionnaire de licences |  |
3502 | Info | Synchronisation du gestionnaire de licences terminée |  |
3503 | Avertissement | Gestionnaire de licences : autre source en utilisation | La licence est utilisée par une autre source. | Vérifier l'affectation des licences
3504 | Avertissement | Redémarrage du gestionnaire de licences nécessaire |  | Redémarrer le gestionnaire de licences
3505 | Info | Démarrage de la synchronisation de la licence USB |  |
3506 | Erreur | Erreur de la synchronisation de la licence USB |  |
3507 | Info | Synchronisation de la licence USB effectuée |  |
3508 | Info | Une ou plusieurs de vos licences arrivent à expiration. Assurez-vous d'avoir un serveur de licences configuré |  | Mettre à jour les licences
3511 | Avertissement | Une de vos licences possède une définition de licence différente | Incohérence détectée dans la licence à utiliser. | Prendre contact avec un représentant Atlas Copco.
3550 | Avertissement | Licence manquante |  | Installer la licence correcte
4010 | Info | Outil verrouillé par l'entrée numérique | L'outil est verrouillé par un signal d'entrée numérique. | S/O
4011 | Info | Outil verrouillé par Open Protocol | L'outil est verrouillé par Open protocole. | S/O
4012 | Info | Outil verrouillé par le bus de terrain | L'outil est verrouillé par le bus de terrain | S/O
4013 | Info | Outil verrouillé par le sélecteur à douilles | L’outil est verrouillé lorsque le sélecteur à douilles est déconnecté du poste de travail virtuel. | Déverrouiller par Master Unlock
4014 | Info | Outil verrouillé par Soft PLC | Le signal Soft PLC a verrouillé l’outil. | Déverrouiller par Master Unlock
4015 | Info | Dévissage désactivé | Desserrage désactivé dans le programme de serrage |
4016 | Info | Serrage désactivé |  |
4017 | Info | Desserrage non configuré | Le desserrage n’est pas configuré dans le programme de serrage sélectionné | Sélectionner un programme de serrage différent
4020 | Info | Trop de serrages NOK | Nombre maximum de serrages NOK consécutifs dans lot dépassé |
4025 | Info | Aucun programme de serrage sélectionné | Aucun programme de serrage sélectionné. | Sélectionner un programme de serrage ou une séquence de lots.
4030 | Info | Séquence de lots abandonnée | La séquence de lots a été abandonnée. |
4031 | Info | Temps maxi. pour achever la séquence de lots atteint. |  |
4032 | Info | Temps maxi. pour achever le premier serrage atteint. |  |
4035 | Info | Verrouillé par le contrôle de la ligne |  |
4040 | Info | Verrouillé par un identifiant alternatif | Outil verrouillé par un identifiant alternatif. |
4050 |  | Configuration de douilles non valide | Programme de serrage affecté à plusieurs douilles. | Programme de serrage affecté à plusieurs douilles
4060 | Info | Outil verrouillé sur lot terminé | Lors de l'exécution d'un lot avec le drapeau Outil verrouillé sur séquence de lots terminée, cet évènement est généré lorsque l'utilisateur appuie sur la gâchette. | Déverrouiller avec le signal Déverrouiller l'outil sur terminé.
4070 | Info | Processus en mode manuel | Indique que le mode manuel a été activé pour un poste de travail virtuel. |
4071 | Info | Processus en mode automatique | Indique que le mode automatique a été activé pour un poste de travail virtuel. |
4500 | Info | Résultat erreur entraînement | Erreur d’entraînement interne ou perte d’entraînement détectée. |
4501 | Info | Résultat resserrage | Tentative de serrer une vis déjà serrée alors que la détection Rehit est activée. |
4502 | Info | Résultat couple de démarrage en douceur bas | Couple de démarrage en douceur inférieur au niveau minimum. |
4503 | Info | Résultat couple de démarrage en douceur haut | Couple de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum. |
4504 | Info | Résultat couple d'autotaraudage haut | Couple d'autotaraudage supérieur au niveau maximum. |
4505 | Info | Résultat couple d'autotaraudage bas | Couple d'autotaraudage inférieur au niveau minimum. |
4506 | Info | Résultat couple de sécurité bas | Valeur de couple automatiquement calculée pour assurer que le capteur de couple est monté correctement. |
4507 | Info | Résultat couple d'approche haut | Couple de vissage libre supérieur au niveau maximum. |
4508 | Info | Résultat angle d'approche haut | Angle de vissage libre supérieur au niveau maximum. |
4509 | Info | Résultat temps d'approche haut | Durée de vissage libre supérieure à la limite maximum. |
4510 | Info | Résultat temps d'approche bas | Durée de vissage libre inférieure à la limite minimum. |
4511 | Info | Résultat couple d'approche bas | Couple de vissage libre inférieur au niveau minimum. |
4512 | Info | Résultat angle d'approche bas | Angle de vissage libre inférieur au niveau minimum. |
4513 | Info | Résultat couple final haut | Couple d'étape finale supérieur au niveau maximum. |
4514 | Info | Résultat angle final haut | Angle d'étape finale supérieur au niveau maximum. |
4515 | Info | Résultat couple final bas | Couple d'étape finale inférieur au niveau minimum. |
4516 | Info | Résultat angle final bas | Angle d'étape finale inférieur au niveau minimum. |
4517 | Info | Résultat temporisation de serrage | Limite de temps de serrage dépassée. Pour les stratégies générales de serrage, le temps de serrage maximum est de 30 secondes. Pour un serrage MultiStep, le temps de serrage dépend de la restriction d’étape de limite de temps maximum. Le code d’erreur dépend de l’étape de serrage. | Recommencez le serrage.
4518 | Info | Résultat gâchette perdue | Détente d'outil relâchée avant que le niveau cible ne soit atteint. Pour les stratégies générales de serrage, il n’est pas autorisé de relâcher la gâchette avant la fin du serrage. Pour le serrage MultiStep, l’erreur est affichée lorsque la gâchette est relâchée avant que la cible dans une étape spécifique ne soit atteinte. |
4519 | Info | Perte de couple prématurée | La douille s'est échappée de l'écrou. |
4520 | Info | Résultat cible atteinte avant l'étape finale | Couple cible atteint avant l'étape finale du programme de serrage. |
4521 | Info | Résultat couple de traînée bas | Couple post view inférieur au niveau minimum. |
4522 | Info | Résultat couple de traînée haut | Couple post view supérieur au niveau maximum. |
4523 | Info | Résultat intervalle de couple de traînée non atteint | Intervalle de couple post view atteint. |
4524 | Info | Résultat intervalle de compensation de couple non atteint | Angle d'intervalle de compensation de couple avant fin de vissage libre non atteint. |
4525 | Info | Résultat du mouvement de l'outil dépassé | provenant d'un statut détaillé de serrage NOK. |
4526 | Info | Résultat non concordance capteur surv. courant de sécurité | Erreur de surveillance actuelle. |
4527 | Info | Résultat du mouvement de l'outil dépassé |  |
4528 | Info | Résultat angle de démarrage en douceur haut | Angle de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4529 | Info | Résultat angle de démarrage en douceur bas | Angle de démarrage en douceur inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4530 | Info | Résultat angle initial haut | Angle de première étape supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4531 | Info | Résultat angle initial bas | Angle de première étape inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4532 | Info | Résultat couple initial haut | Couple de première étape supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4533 | Info | Résultat couple initial bas | Couple de première étape inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4534 | Info | Résultat temps initial haut | Temps de première étape supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4535 | Info | Résultat temps initial bas | Temps de première étape inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4536 | Info | Résultat temps final haut | Temps de dernière étape supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4537 | Info | Résultat temps final bas | Temps de dernière étape inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4538 | Info | Résultat couple de supervision finale bas | Le couple de supervision finale n’a pas été atteint. |
4539 | Info | Résultat temps de démarrage en douceur haut | Temps de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum (Quatre étapes). |
4540 | Info | Résultat temps de démarrage en douceur bas | Temps de démarrage en douceur inférieur au niveau minimum (Quatre étapes). |
4543 | Info | Résultat surveillance de point d'ajustement haut | Clé seule. Contrôler la valeur de serrage détectée dépassée. |
4545 | Info | Résultat pas de couple résiduel | Clé seule. Le couple résiduel était sous le seuil. |
4546 | Info | Résultat survitesse | Clé seule. La clé gyroscopique n’a pas réussi à mesurer l’angle en raison de la vitesse élevée. |
4547 | Info | Résultat dévissage effectif | Clé seule. La clé a détecté un desserrage inattendu. |
4548 | Info | Résultat final inférieur à la cible | Couple final inférieur au couple cible défini par le programme de serrage. |
4549 | Info | Limite de temps TurboTight dépassée | Limite de temps TurboTight dépassée. |
4550 | Info | Résultat élevé pour les impulsions de vissage libre | Le nombre maximal d’impulsions de ralentissement est dépassé. |
4551 | Info | Résultat faible pour les impulsions de vissage libre | La réduction est terminée avant que le nombre minimal d’impulsions de ralentissement soit atteint. |
4552 | Info | Résultat élevé pour les impulsions finales | le nombre maximal d’impulsions est dépassé. |
4553 | Info | Résultat faible pour les impulsions finales | Le serrage est terminé avant que le nombre minimal d’impulsions ne soit atteint. |
4554 | Info | Courant à l'arrêt élevé | Courant à l'arrêt supérieur à la limite haute du courant. |
4555 | Info | Courant à l'arrêt bas | Courant à l'arrêt inférieur à Courant limite basse |
4556 | Info | Erreur MultiStep non catégorisée. | Une erreur dans la configuration MultiStep, souvent associée à la validation de l’outil. |
4557 | Info | Résultat de surcharge |  |
4600 | Avertissement | Abandon de données ou Conservation de données utilisé en combinaison avec Serrage par lots. Les signaux n’ont pas d’effet. |  | Abandon de données et Conservation de données ne sont pris en charge que pour les tâches, sans contrôle des lots. Sélectionner une autre tâche si les signaux doivent être utilisés. Valable uniquement pour Flex et StepSync.
4601 | Info | Conservation de données activée : le résultat du serrage est envoyé une fois que le signal est faible. |  | Valable uniquement pour Flex et StepSync.
4602 | Info | Abandon de données activé : le résultat du serrage est abandonné. |  | Valable uniquement pour Flex et StepSync.
5010 | Avertissement | Valeur de paramètre de programme de serrage invalide | Le paramètre du programme de serrage sélectionné n'est pas valide. | Vérifier la configuration du programme de serrage sélectionné pour trouver et modifier la valeur du paramètre.
5020 | Info | Gâchette principale autre que source de démarrage active | Généré si le système est configuré pour un démarrage par poussée uniquement et si l'utilisateur presse la gâchette principale. Sera généré jusqu'à ce que l'utilisateur actionne le démarrage par poussée. | Actionner le démarrage par poussée pour démarrer l'outil.
5030 | Info | La complexité du programme de resserrage dépasse la capacité de l'outil | Le programme de serrage sélectionné est trop complexe pour l’outil. L’outil sera verrouillé. | Réduire la complexité du programme de serrage, ou choisir un programme différent
6010 | Info | Accessoire connecté | Accessoire connecté au coffret. |
6020 | Info | Accessoire déconnecté | Accessoire déconnecté du coffret. |
6021 | Avertissement | Bus de terrain hors ligne | Absence de communication avec le bus de terrain. |
6030 | Avertissement | Collision d'adresse d'accessoire | Deux accessoires ou plus ayant la même adresse sont connectés. | Changer l'adresse de l'accessoire.
6040 | Avertissement | Erreur de communication accessoire | Erreur de communication intermittente avec l'accessoire. | Vérifier les câbles et les connecteurs.
6041 | Avertissement | Erreur de bus de terrain | Erreur de communication avec le bus de terrain. |
6042 | Avertissement | Conflit du module de bus de terrain | Le module de bus de terrain installé ne correspond pas au module configuré. | Modifier la configuration pour qu'elle corresponde au module installé, ou remplacer le module installé par le module correct.
6050 | Info | Sélection d'une mauvaise douille | Généré si aucune douille n'est sélectionnée ou si une douille incorrecte est sélectionnée. |
6090 | Avertissement | Le lecteur de codes-barres n'a pas pu être identifié | Si aucun numéro de série unique n'est trouvé. | Configurer le lecteur de codes-barres.
7010 | Info | Texte du message à afficher | Évènement général d'affichage de messages. | Néant
8200 | Info | Échec d’ouverture du port série | Le port série à utiliser n’a pas pu être ouvert. | Vérifier les connexions du port série.
8214 | Erreur | Version du logiciel EHMI non concordante | La version du logiciel EHMI n’est pas compatible avec le coffret. | Mettre à jour la version logicielle du EHMI.