# Barcode-Scan-Informationen

Wenn der STRwrench mit einer Quellengruppe betrieben wird, in deren Konfiguration Bezeichner-Methode auf Zeichenfolgen eingestellt ist, zeigt die EHMI des Schlüssels Informationen zu den gescannten Barcodes an.

Jedes Mal, wenn ein Barcode gescannt wird, stehen die folgenden Elemente auf der EHMI zur Verfügung:

- Gescannte Zeichenfolge.

- IO / NIO: Wenn der gescannte Barcode als eine der in der Quellengruppe enthaltenen Bezeichner-Zeichenfolgen erkannt wird, wird das Wort IO angezeigt. Wird er nicht erkannt, wird das Wort NIO angezeigt.

- Scanzähler: Wenn die Quellengruppe mehr als eine Bezeichner-Zeichenfolge enthält, verfolgt ein Zähler die für die Gesamtzahl der Bezeichner-Zeichenfolgen gescannten Barcodes nach.