# 批次序列设置

批次序列菜单显示单个批次序列以及下列配置项目的详情：

- 姓名：序列名称和索引号。

- 设置：用于控制拧紧流程和顺序的参数。

- 批次配置：通过单个拧紧程序创建批次序列的功能。批次包括一个单一拧紧程序，它可以重复多次。

批次序列名称
参数 | 描述
--- | ---
名称 | 批次序列名称由一个索引号与一些可选字符组成。索引位置无法更改。新配置将被提供最小的可用索引号。当使用来源和识别码数字成为任务选择过程的一部分时，索引号非常重要。

批次序列设置
参数 | 描述 | 默认值
--- | --- | ---
批次序列完成后，工具锁定 | 批次序列计数器等于批次序列大小时，批次序列完成。 开启：工具会被锁定，必须选择拧紧程序或批次序列，才可继续执行拧紧操作。 关闭：完成后，批次序列已准备好重复。 | 开启
自由顺序 | 否：如果已配置了批次来执行拧紧操作，则将按所列顺序执行这些经过配置的批次。如果已指定套筒，则在即将执行批次时，系统将会提示提供套筒。 是：经过配置的批次可按任意顺序执行。操作人员必须通过使用套筒选择器，向系统指明执行哪个批次。 当所有连接件均已成功完成时，批次会被视为“完成”。 | 序号
NOK 数增加 | 尽管拧紧操作被报告为 NOK，但仍然可增加批次计数值。要使最大连续 NOK 工作（可以拧紧单个螺栓的最大次数），必须将 NOK 增量设为否。如果将此参数设为是，将使序列进入下一次拧紧。 | 序号
最大连续 NOK 次数 | 最大连续不正常 (NOK) 拧紧次数是指批次中允许的连续不正常拧紧的最大次数。如果达到 Max consecutive NOK（最大连续 NOK 次数），显示事件Too many NOK tightenings (4020)（不正常拧紧次数过多 (4020)）。 | 0
OK 拧松递减 | 当前活动批次内的计数器递减已完成的批次不能递减。 从不：设置关闭。当在活动批次中执行拧松时，计数器不递减。 始终：拧松时，如果最后一次拧紧正常，则活动批次中的计数器递减。 当最后拧紧 OK 时：无论之前的拧紧结果如何，在活动批次中执行拧松时计数器递减。 | 从不
顺序中断计时器 | 开启：选定批次序列可以在规定时间限制范围内中断 关闭：选定批次序列不能中断。 | 关闭
中止时间 | 时间以秒为单位。 | 10 s
需要条形码 | 是：要启动批次序列，必须先扫描条形码。 否：启动批次序列不需要扫描条形码。 | 序号

批次配置参数
参数 | 描述
--- | ---
拧紧程序 | 要在批次中使用的拧紧程序。
批次大小 | 批次将要执行的拧紧次数。 一个批次的最大拧紧次数为 99。 批次容量为 0 表示批次的拧紧次数无穷大。
识别码数字 | 在使用套筒选择器或端头配件工具时，这是用于激活批次的套筒位置或 TAG ID。