# Étapes de serrage

La disponibilité des étapes de serrage, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.

## Paramètres généraux

Les paramètres des étapes suivants sont communs à un grand nombre de types d'étapes. Les paramètres sont définis dans la fenêtre des propriétés d’étapes qui s’affichent lorsqu’une étape est sélectionnée dans le programme de serrage.

Paramètre | Description
--- | ---
Nom | Nom de l’étape.
Catégorie d'étape | En sélectionnant la catégorie d’étape, les serrages NOK s'afficheront dans la vue de résultats d'événements et s'accompagneront de l’état détaillé et d’informations correspondant à l’erreur multistep en question. La seule catégorie d'étape prise en charge est Final.

Dans cette section

- TM – Serrer manuellement à un couple donné (Manual Tighten to Torque)
- AM – Serrer manuellement à un angle donné (Manual Tighten to Angle)
- AM – Desserrer manuellement à un angle donné (Manual Loosen to Angle)
- T&AM – Serrer manuellement au couple et à l’angle (Manual Tighten to Torque and Angle)
- T|AM – Serrer manuellement au couple ou à l’angle donné (Manual Tighten to Torque or Angle)
- YM – Serrer manuellement à une limite élastique donnée (Manual Tighten to Yield)
- RTP - Couple résiduel/crête (Residual Torque/Peak)
- RTA - Couple/Angle résiduel (Residual Torque/Angle)