# Información de escaneo de código de barras

Cuando el STRwrench funciona con un lote de fuente configurado con Método identificador establecido en Cadenas, el EHMI de la llave proporciona información sobre los códigos de barras escaneados.

Cada vez que se escanea un código de barras, están disponibles los siguientes elementos en el EHMI:

- Cadena escaneada.

- OK / NOK: si el código de barras escaneado se reconoce como una de las cadenas de identificadores en el lote de fuente, se visualiza la palabra OK. Si no se reconoce, se visualiza la palabra NOK.

- Contador de escaneos: si se incluye más de una cadena de identificadores en la fuente de lote, un contador lleva la cuenta de los códigos de barras escaneados sobre el total de cadenas de identificadores.