# Eine quellenbasierte Verschraubung konfigurieren

1. Öffnen Sie Quellen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Verschraubung aus.

2. Wählen Sie das Plus-Symbol oben rechts aus.

3. Weisen Sie der quellenbasierten Verschraubung einen Namen zu und wählen Sie den korrekten Selektor-Modus (Steuerung oder Bestätigung – je nachdem, was erforderlich ist) aus.

4. Die maximal aufeinanderfolgenden NIOs können für jede quellenbasierte Verschraubung oder für jedes einzelne Programm, das in der Quellenanziehung enthalten ist, eingestellt werden. Setzen Sie den Parameter Max. aufeinanderfolgende NIO pro Programm auf Ja oder Nein, wie jeweils erforderlich.

   - Um die Anzahl der maximal aufeinanderfolgenden NIO pro Quellanziehen einzustellen, legen Sie Max. aufeinanderfolgende NIO pro Programm auf Nein fest. Geben Sie den Wert im Feld Max. aufeinanderfolgende NIO ein.

   - Um die Anzahl der maximal aufeinanderfolgenden NIO pro Programm einzustellen, legen Sie Max. aufeinanderfolgende NIO pro Programm auf Ja fest. Stellen Sie für jedes Programm im Abschnitt Konfiguration Barcode-Selektor den Wert in der Spalte Max NIO ein.

5. Barcode erforderlich kann für jede Quellenverschraubung oder für jedes einzelne Programm, das in der Quellenverschraubung enthalten ist, eingestellt werden.

   - Um Barcode erforderlich je Quellenverschraubung festzulegen, setzen Sie Barcode erforderlich auf Ja. Zum Starten der einzelnen Programme innerhalb der Quellenverschraubung ist ein Barcode-Scan erforderlich.

   - Um Barcode erforderlich je Programm festzulegen, setzen Sie Barcode erforderlich auf Ja. Wählen Sie anschließend für jedes Programm im Bereich Konfiguration Barcode-Selektor in der Spalte Barcode erforderlich entweder Nein oder Ja aus, um die Funktion Barcode erforderlich für das einzelne Programm zu deaktivieren oder zu aktivieren.

6. Standardmäßig steht bei der Erstellung einer neuen quellenbasierten Verschraubung nur eine bearbeitbare Kennnummer zur Verfügung. Wählen Sie unten auf dem Bildschirm das Plus-Symbol aus, um weitere hinzuzufügen.

7. Weisen Sie jedem Element eine Kennnummer zu.

   Um das Programm zu aktivieren, muss die mit dem Verschraubungsprogramm verknüpfte Kennnummer der mit dem externen Digitalsignal gesendeten ID entsprechen (Open Protocol).

   Wenn Bestätigungsmodus als Selektormodus ausgewählt ist, geben Sie unter der Spalte Steckschlüsselkennung eine zusätzliche Kennung für das Endmontagewerkzeug (TAG) oder den Steckschlüssel ein, das/der für das Verschraubungsprogramm verwendet werden soll (Höchstwert: 32).

8. Wählen Sie ein Verschraubungsprogramm zur Verbindung mit den einzelnen Kennnummern aus, indem Sie eine Zeile auswählen und Ihre Auswahl aus der Liste mit Verschraubungsprogrammen treffen.