# Konfiguration der Lizenzmanager-Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Serververbindungen aus.

2. Legen Sie im Feld Atlas Copco-Lizenzmanager die folgenden Parameter fest:

   Feld | Beschreibung
   --- | ---
   Ein/Aus | Aktivierung/Deaktivierung der Kommunikation mit dem Atlas Copco-Lizenzmanager-Server
   Server-Port | Serverport des Atlas Copco Lizenzmanagers
   Server-Host | Server-IP-Adresse des Atlas Copco Lizenzmanagers

3. Wählen Sie APPLY.