# トルク (制御) /角度 (制御) OR

この戦略は、オペレーターが目的の目標トルクと目標角度に到達できるようにガイドします。

パラメーター | 説明
--- | ---
必要なタグ番号 | エンドフィッティングツールの TAG には特定の番号を書き込む必要があります。
名称 | 締め付けプログラムの名前。
プログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 smartHEAD の最小トルク値以上である必要があります。 プログラムスタート = 0 の場合、値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小トルク | トルク下限。
最大トルク | トルク上限。
最大トルク限度 | 加えられたトルクがこの制限に達すると、レンチディスプレイに ネジの交換 というメッセージが表示されます。 最大トルクを超えている必要があります。
目標トルク | トルク目標。
トリガートルク | 角度測定を開始するトルク値 (通常は目標トルクの 50% に設定されます)。 トリガートルク = 0 の場合、その値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小角度 | 角度下限
最大角度 | 角度上限
目標角度 | 目標の角度。
トルクの単位 | このパラメーターは編集できません。
リヒットの角度制限 | 指定した角度内でトルクの最小値に達すると 、レンチディスプレイに「ジョイントはすでに締め付けられています」というメッセージが表示されます。
停止条件 | [トルクピーク] と [角度ピーク] のいずれかを選択します。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 最大値: 250。 バッチサイズ = 0 の場合、締め付け回数は無限になります。 バッチ サイズ > 1 の場合、すべての締め付けが OK である場合にのみバッチ結果が OK になります。
最大連続 NG | OK 結果を得るために受け入れ可能な NG の連続回数。
終了サイクル時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達した後、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。 既定値: 0.1 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 5 秒。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 30 秒。

トルク 対 角度

A | 最大トルク | B | 目標トルク
C | 最小トルク | D | トリガートルク
E | プログラム開始 | F | 最小角度
G | 目標角度 | H | 最大角度

緑色領域は OK 結果領域を定義します。

締め付け操作中、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED:

  - 白色 LED: トルク値が smartHEAD の最小負荷値を超えると作動します。

  - 使用中のツールに設定された 3 つのしきい値に達すると、1 番目、2 番目、3 番目のラジアルグラデーション LED が順番に緑色に点灯します。
    詳細については、ツール LED を参照してください。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED がすべて緑色: トルクが最小トルクと最大トルクの間にあり、かつ角度が最小角度と最大角度の間にあります。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが赤色: トルクの結果が最大トルクを超えており、角度の結果最大角度を超えています。

  トルクピーク:

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 目標トルク
  C | 最小トルク | D | 2 番目のパーセンテージ
  E | 1 番目のパーセンテージ | F | プログラム開始
  G | 最小角度 | H | 目標角度
  I | 最大角度 |  |

  角度ピーク:

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 目標トルク
  C | 最小トルク | D | プログラム開始
  E | 1 番目のパーセンテージ | F | 2 番目のパーセンテージ
  G | 最小角度 | H | 目標角度
  I | 最大角度 |  |

- ブザー:

  - トルクがプログラム開始値を超えるとビープ音が鳴り始め、1 番目のパーセンテージ、2 番目のパーセンテージ、トルクと角度が最小値と最大値の範囲内になり、かつ最大トルクまたは最大角度に達すると信号が増加します。
    締め付けプログラムで角度ピークが指定されている場合、ブザー信号はトルクではなく角度を監視します。

- バイブレーション:

  - 3つ目のラジアルグラデーション LED と同時に開始します。

トルク/角度の結果:

- トルク/角度がトルク/角度の制限を超えない場合、結果は (締め付けプログラムで指定されている) トルクピークまたは角度ピークで取得されます。

- トルク/角度が制限を超えると、結果は次で取得されます:

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 最小トルク
  C | トリガートルク | D | プログラム開始
  E | 最小角度 | F | 最大角度
  G | 停止条件をトルクピークに設定し、トルク (またはトルクと角度の両方) が制限を超えると、トルクピークで結果が取得されます。 | H | 停止条件をトルクピークに設定し、角度だけが制限を超えると、角度ピークで結果が取得されます。

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 最小トルク
  C | トリガートルク | D | プログラム開始
  E | 最小角度 | F | 最大角度
  G | 停止条件を角度に設定し、角度 (またはトルクと角度の両方) が制限を超えると、角度ピークで結果が取得されます。 | H | 停止条件を角度に設定し、トルクのみが制限を超えた場合、結果はトルクピークで取得されます。

締め付け操作の終了時に、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED は、使用中のツールに定義されている結果インジケーターと持続時間の構成に従って動作します。
  詳細については、ツール LED を参照してください。

- ブザー:

  - 2 回のビープ音は操作の終了を示します。最終結果が赤色の領域にある場合、信号は継続して出ます。
    ブザーを停止するには、新しい締め付け操作を開始するか、ツールコントローラーのボタンを押します。

- バイブレーション:

  - 加えられたトルクがかからなくなるまで持続します。