# T - Couple (Torque)

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure le couple maximum atteint au cours de la surveillance, y compris toute surcharge, et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Condition d'arrêt | Deux types de conditions d'arrêt sont disponibles : Couple crête (par défaut), Couple à l’angle crête.
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.