# 维护

1. 转到主菜单中的集成控制器工具，然后在左侧窗格中选择工具。

2. 展开维护字段。系统将显示以下信息：

   参数 | 描述
   --- | ---
   传感器是否过载？ | 是 - 传感器过载。 否 - 传感器未过载。
   最大扭矩值 | 传感器测得的最高扭矩输出。
   最大扭矩日期 | 传感器测量到最大扭矩输出的日期和时间。
   成功拧紧次数 | 已完成拧紧的次数。
   SmartHEAD 角度校正系数为传感器容量的 12.5% | 扳手弯曲引起的角度校正系数。 用于 smartHEAD 的角度校正系数。请注意，此系数与 smartHEAD 本身的扭力有关。使用扳手加长件时，必须算出其角度校正系数并添加到端头配件工具或程序参数中。
   SmartHEAD 角度校正系数为传感器容量的 25% | 扳手弯曲引起的角度校正系数。 用于 smartHEAD 的角度校正系数。请注意，此系数与 smartHEAD 本身的扭力有关。使用扳手加长件时，必须算出其角度校正系数并添加到端头配件工具或程序参数中。
   SmartHEAD 角度校正系数为传感器容量的 75% | 扳手弯曲引起的角度校正系数。 用于 smartHEAD 的角度校正系数。请注意，此系数与 smartHEAD 本身的扭力有关。使用扳手加长件时，必须算出其角度校正系数并添加到端头配件工具或程序参数中。
   SmartHEAD 角度校正系数为传感器容量的 100% | 扳手弯曲引起的角度校正系数。 用于 smartHEAD 的角度校正系数。请注意，此系数与 smartHEAD 本身的扭力有关。使用扳手加长件时，必须算出其角度校正系数并添加到端头配件工具或程序参数中。
   传感器校准日期（顺时针） | 上一次传感器顺时针方向扭矩校准的日期。
   陀螺仪校准日期（顺时针） | 上一次陀螺仪顺时针方向扭矩校准的日期。
   传感器校准日期（逆时针） | 上一次传感器逆时针方向扭矩校准的日期。
   陀螺仪校准日期（逆时针） | 上一次陀螺仪逆时针方向扭矩校准的日期。
   下次校准日期 | 下次校准到期日。