# 降伏点 (ジョイント分析)

この戦略では、降伏点を測定することによってジョイントの剛性を評価します。

パラメーター | 説明
--- | ---
必要なタグ番号 | エンドフィッティングツールの TAG には特定の番号を書き込む必要があります。
名称 | 締め付けプログラムの名前。
プログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 smartHEAD の最小トルク値以上である必要があります。 プログラムスタート = 0 の場合、値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小トルク | トルク下限。
最大トルク | トルク上限。
最大トルク限度 | 加えられたトルクがこの制限に達すると、レンチディスプレイに ネジの交換 というメッセージが表示されます。 最大トルクを超えている必要があります。
目標トルク | トルク目標。
トリガートルク | 角度測定を開始するトルク値 (通常は目標トルクの 50% に設定されます)。 トリガートルク = 0 の場合、その値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小角度 | 角度下限
最大角度 | 角度上限
目標角度 | ジョイント分析操作では、目標角度は通常 0 に設定されます。
トルクの単位 | このパラメーターは編集できません。
リヒットの角度制限 | 指定した角度内でトルクの最小値に達すると 、レンチディスプレイに「ジョイントはすでに締め付けられています」というメッセージが表示されます。
停止条件 | [トルクピーク] と [角度ピーク] のいずれかを選択します。
線形勾配係数 | 曲線の線形部分のジョイント剛性を定義する係数。係数はトルク/角度勾配を意味し、Nm/°で測定されます。 既定値: 0.5。最小値: 0.1 (比率が 0.1 未満の非常に柔らかいジョイントにも適しています)。 選択した測定単位が Nm と異なる場合は、線形勾配係数を常に Nm/°に変換する必要があります。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 最大値: 250。 バッチサイズ = 0 の場合、締め付け回数は無限になります。 バッチ サイズ > 1 の場合、すべての締め付けが OK である場合にのみバッチ結果が OK になります。
最大連続 NG | OK 結果を得るために受け入れ可能な NG の連続回数。
終了サイクル時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達した後、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。 既定値: 0.1 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 5 秒。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 30 秒。

トルク 対 角度

A | 最大トルク | C | プログラム開始
B | 最小トルク | D | 降伏点

OK 結果を得るためのトルク制限を定義します。
ジョイント解析では、トルクの上限と下限で狭い範囲を設定するのではなく、降伏点を検出するために広い領域を定義します。

角度の上限と下限にも広い範囲を定義します (たとえば、最小角度を 0°に、最大角度を 999°に設定するなど)。

締め付け操作中、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED:

  - 白色 LED: トルク値が smartHEAD の最小負荷値を超えると作動します。

  - 使用中のツールに設定された 3 つのしきい値に達すると、1 番目、2 番目、3 番目のラジアルグラデーション LED が順番に緑色に点灯します。
    詳細については、ツール LED を参照してください。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが緑色: トルクが最小トルクと最大トルクの間にあります。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが赤色: トルクが最大トルクを超えています。

- ブザー:

  - トルクがプログラムの開始値を超えるとビープ音が鳴り、降伏点が検出されるか、締め付けプロセスが完了すると信号が増加します。

- バイブレーション:

  - 降伏点を検出すると開始します。

テスト操作の終了時に、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED は、使用中のツールに定義されている結果インジケーターと持続時間の構成に従って動作します。
  詳細については、ツール LED を参照してください。

- ブザー

  - 2 回のビープ音は操作の終了を示します。最終結果が赤色の領域にある場合、信号は継続して出ます。
    ブザーを停止するには、新しい締め付け操作を開始するか、ツールコントローラーのボタンを押します。

- バイブレーション:

  - 加えられたトルクがかからなくなるまで持続します。

降伏点戦略の構成には、線形勾配係数という高度なパラメーターがあります。この係数は、曲線の直線部分のジョイント剛性を定義します。係数はトルク/角度勾配を意味し、Nm/°単位で測定されます。最小値は 0.1 で、比率が 0.1 未満の非常に柔らかいジョイントにも適しています。デフォルト値は 0.5 です。線形勾配係数は、各ジョイントについて実験的に計算可能です (計算用のデータを取得するために試行テストを実行した後にのみ)。

トルク 対 角度

= 線形勾配係数

操作に選択した測定単位が Nm と異なる場合は、線形勾配係数を Nm/°に変換する必要があります。
たとえば、剛性が 0.6 lbf*ft/° のジョイントの場合、1 lbf*ft = 1.3558 Nm なので、線形勾配係数を次のように変換する必要があります:

0.6 lbf*ft/° → 0.6x1.3558 = 0.81 Nm/°