# 源拧紧属性

参数 | 描述
--- | ---
名称 | 分配给来源拧紧的名称。
选择器模式 | 控制模式：外部来源通过请求标识符编号来选择拧紧程序。如果将识别编号关联到套筒选择器中的相应套筒，则可通过提起套筒来选择拧紧程序。 确认模式：外部信号不足以激活拧紧程序。在这种模式下，套筒或端头配件工具 (TAG) 的附加识别编号将与拧紧程序关联，必须在列表的附加栏指定。当（通过外部信号）请求一个识别编号时，必须使用套筒标识符栏中指定的编号所标识的套筒或 TAG 来激活相应的拧紧程序。
每个程序的最大连续 NOK 次数 | 开启：即使执行 NOK 拧紧操作，批次也会前进。 关闭：设置拧紧的最大连续 NOK 次数。只有执行成功的拧紧时，批次才会前进。
最大连续 NOK 次数 | 设置允许的连续 NOK 结果的数量。如果该值设置为 0，则不会检查 NOK 拧紧情况。当达到最大连续 NOK 时，工具锁定并停止序列执行。
批次控制 | 选择如何执行来源拧紧。 内部：配置来源拧紧要重复多少次。 外部：使用开放协议或外部协议来配置执行来源拧紧的次数。任何配置更改都将清除来源拧紧，从清洁且已知的状态重新开始（批次中的批次计数将重置为 0）。进行中的拧紧可在更改生效之前完成。
需要条形码 | 是：要启动拧紧程序，必须先扫描条形码。 否：启动拧紧程序不需要扫描条形码。