# Anschluss an eine externe Steuerung

Für Anwendungen, für die eine physische Steuerung erforderlich ist, kann der STRwrench mit der Power Focus 8, Power Focus 6000, dem STpad oder dem STpalm verbunden werden.

Anwendungen, bei denen dies erforderlich ist, können beispielsweise sein:

- beim Einsatz eines Feldbusses

- beim Einsatz von kabelgebundenem Stationszubehör (Stapelleuchte, Bedienkonsole, usw.)

- beim Einsatz von E/A

- wenn eine Steuerung als physischer Hub und Puffer benötigt wird

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Integrierte Werkzeugsteuerung und wählen Sie im linken Fenster Integrierte Steuerung aus.

2. Setzen Sie Integrierte Steuerung auf Aus, um den STRwrench mit der externen Steuerung zu verbinden. Warten Sie, bis das Werkzeug neu gestartet hat.

   Wenn die Integrierte Steuerung deaktiviert ist, zeigt die STRwrench-Web-Benutzeroberfläche eine reduzierte Version des Menüs an, die aus drei Registerkarten besteht: Konfigurationen, Werkzeugmanagement und Einstellungen.

3. Wählen Sie unter Einstellungen STRwrench Connect > Verschraubungsmanager und anschließend die externe Steuerung aus, mit der Sie den STRwrench verbinden möchten:

   - Power Focus, um den STRwrench mit einer Power Focus 8 oder Power Focus 6000 zu verbinden.

     Klicken Sie entweder auf STRwrench oder STwrench,, um festzulegen, welche Seriennummer die Power Focus dem verbundenen STRwrench zuweist:

     - STwrench: Die Power Focus weist dem verbundenen STRwrench die Seriennummer des smartHEAD zu.

     - STRwrench: Die Power Focus weist dem verbundenen STRwrench die Seriennummer der Steuerung des STRwrench zu.

   - QA Inspector zur Verbindung des STRwrench mit einem STpad oder STpalm.

4. Wählen Sie die Art der Verbindung aus, die Sie zwischen dem STRwrench und der ausgewählten externen Steuerung herstellen möchten.

   - Bluetooth.

   - WLAN.

     Wenn Sie eine WLAN-Verbindung zur Power Focus auswählen, werden zwei zusätzliche Parameter angezeigt:

     - Server-Port: Dieser Parameter kann nicht bearbeitet werden.

     - Server-Host: Geben Sie die IP-Adresse Ihrer Power Focus ein.

     Wenn Sie eine WLAN-Verbindung zum QA Inspector auswählen, wird ein zusätzlicher Parameter angezeigt:

     - Server-Port: Dieser Parameter kann nicht bearbeitet werden.

   Wählen Sie Übernehmen aus und warten Sie, bis der STRwrench neu gestartet hat.

5. Der STRwrench erscheint nun im jeweiligen Menübereich der externen Steuerung.

   Informationen zu weiteren Konfigurationsmöglichkeiten an der externen Steuerung finden Sie jeweils im Power Focus 8-Benutzerhandbuch, Power Focus 6000-Benutzerhandbuch, STpad-Konfigurationshandbuch oder STpalm-Konfigurationshandbuch.

In diesem Abschnitt

- Kopplung des STRwrench mit einer externen Steuerung über eine Bluetooth-Verbindung