# Propiedades de apriete de fuente

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre | El nombre asignado al apriete de fuente.
Modo de selector | Modo de control: Una fuente externa selecciona un programa de apriete solicitando un número de identificador. El número de identificador se vincula a la boca correspondiente en el selector de bocas, y el programa de apriete se selecciona elevando la boca. Modo de confirmación: La señal externa no es suficiente para activar el programa de apriete. En este modo, se vincula un número identificador para la boca o la herramienta de montaje (TAG) al programa de apriete y se debe especificar bajo una columna adicional en la lista. cUAndo se solicita un número identificador (mediante una señal externa), la boca o TAG identificados por el número especificado en la columna Identificador de boca se debe utilizar para activar el programa de apriete correspondiente.
Máx. de NOK consecutivos por programa | Activado: El lote avanzará incluso aunque se realice un apriete NOK. Off: Establezca Máx. de NOK consecutivos para el apriete. El lote solo avanzará si se realiza un apriete con éxito.
Máx. de NOK consecutivos | Establezca el número de resultados NOK consecutivos permitido. Si el valor se establece en 0, no se realiza ninguna comprobación de los aprietes NOK. Al alcanzar el número máximo de NOK consecutivos, la herramienta se bloquea y se detiene la ejecución de la secuencia.
Control de lotes | Seleccione cómo debe ejecutarse el apriete de fuente. Interno: Configure cuántas veces debe repetirse un apriete de fuente. Externo: Configure cuántas veces debe ejecutarse un apriete de fuente usando Open Protocol o un protocolo externo. Cualquier cambio en la configuración borra el apriete de fuente para empezar desde un estado limpio y conocido (el recuento de lotes en el lote se restablecerá a 0). Los aprietes continuos podrán finalizar antes de que tengan efectos los cambios.
Código de barras requerido | Sí: para iniciar un programa de apriete, se debe escanear primero un código de barras. No: no se requiere escanear el código de barras para iniciar un programa de apriete.