# Module d'extension E/S et signaux de la colonne lumineuse

## Signaux de sortie

Signal | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit] | Signification
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Lot terminé - 30 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Lot terminé est un signal de sortie qui est déclenché lorsque le lot est terminé. L'état du résultat du lot (OK ou NOK) n'a aucun effet sur le signal Lot terminé.
Lot terminé NOK - 37 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Lot terminé avec un statut NOK.
Lot terminé OK - 36 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Lot terminé avec un statut OK.
Lot en cours d’exécution - 32 | État | Booléen | 1 | 1 | Indique qu'un lot est en cours d'exécution dans une séquence de lots.
Séquence de lots terminée NOK - 46 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Séquence de lots terminée avec un statut NOK.
Séquence de lots terminée OK - 45 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Séquence de lots terminée avec un statut OK.
Séquence de lots effectuée - 48 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Indique quand une séquence est terminée, à la fois dans le cas d'une séquence de lots terminée OK et d'une séquence de lots terminée NOK.
Séquence de lots en cours d’exécution - 47 | État | Booléen | 1 | 1 | Indique si la Séquence de lots est en cours d’exécution ou non.
Angle haut - 10 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Le résultat d'angle est supérieur à la limite d'angle maximum.
Couple élevé - 7 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Le résultat de couple est supérieur à la limite de couple maximum.
Identifiant reçu - 100 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Identifiant reçu par le système.
Angle faible - 9 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Le résultat d'angle est inférieur à la limite d'angle minimum.
Couple faible - 6 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Le résultat de couple est inférieur à la limite de couple minimum.
Nombre maxi. de NOK consécutifs atteint - 35 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Compteur de serrages NOK maxi. cohérents atteint.
Open Protocol déconnecté - 95 | État | Booléen | 1 | 1 | Si l'option Open Protocol est désactivée dans le Poste de travail virtuel, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux. Si l'option Open Protocol est activée dans le Poste de travail virtuel l' le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Vrai. Lorsqu'au moins un client (plusieurs clients Open Protocol peuvent se connecter au même Poste de travail virtuel) est connecté, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux
Séquence abandonnée - 160 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Séquence annulée.
Serrage est verrouillé - 27 | État | Booléen | 1 | 1 | Le serrage est désactivé, il n’est pas possible de réaliser un serrage.
Serrage NOK - 4 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Au moins un résultat de serrage ne se trouve pas dans les limites spécifiées.
Serrage OK - 3 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Le résultat du serrage se trouve dans les limites spécifiées.
Batterie de l'outil Faible - 90 | État | Booléen | 1 | 1 | Niveau de batterie de l'outil inférieur à un certain seuil.
Outil désactivé - 158 | État | Booléen | 1 | 1 | Outil désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque l’outil est désactivé extérieurement.
Outil activé - 159 | État | Booléen | 1 | 1 | Outil activé est un signal de sortie qui est activé lorsque l’outil n’est pas désactivé extérieurement.
Outil en cours d’exécution - 23 | État | Booléen | 1 | 1 | Indique que l'outil tourne (sens des aiguilles d'une montre [CW] ou sens inverse [CCW]).

## Signaux d'entrée

Signal | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit] | Description
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Abandonner la séquence - 10012 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Lorsqu'une demande d'abandon d'une Séquence de lots est reçue, la fonctionnalité Séquence de lots ne termine la séquence de lots qu'après avoir obtenu le résultat du serrage en cours.
Décrémentation du lot - 10002 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Décrémente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.
Incrémentation du lot - 10001 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Augmente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.
Contournement du programme de serrage - 10008 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Passe au programme de serrage suivant dans la séquence de lots en cours.
Réinitialiser le lot - 10003 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Ramène la valeur du compteur de lot à 0. Aucun lot OK (nxOK). Si le lot OK est activé, il sera désactivé.
Réinitialiser la séquence de lots - 10053 | Événement | Booléen | 1 | 1 | Réinitialise la séquence de lots.

## Signaux d'entrée/sortie

Signal | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit] | Description
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Désactiver les commandes Open Protocol - 10060 | État | Booléen | 1 | 1 | Désactive la possibilité d'envoyer des commandes par Open Protocol au Poste de travail virtuel.