# Fieldbus parameters for EtherNet/IP and EtherNet/IP M40

The table below only lists specific parameters for EtherNet/IP. For the general parameters, see Fieldbus Parameters General.

Field | Description | Default value
--- | --- | ---
Fieldbus node IP address | Format is 0.0.0.0 |
Subnet mask | Format is 0.0.0.0 |
Gateway | Format is 0.0.0.0 |

Relevant Information

- Fieldbus Parameters General
- Fieldbus Parameters General