# Konfiguration der ToolsNet-Verbindung

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Konfiguration > Externe Systeme > ToolsNet.

2. Wählen Sie auf dem Reiter Allgemeines Aktiviert aus.

3. Geben Sie auf dem Reiter PIM die folgenden Parameter ein:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Adresse | Geben Sie die IP-Adresse des ToolsNet-Servers ein.
   Port | Geben Sie den Port des ToolsNet-Servers ein. Wertebereich: 1 – 65535; Standardwert: 9014.

4. Geben Sie auf dem Reiter Konfiguration die folgenden Parameter ein:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Stationsnummer | Geben Sie die Nummer ein, die ToolsNet den vom STRwrench erfassten Ergebnissen zuordnen soll. Wertebereich: 1 – 9999.
   Stationsname | Geben Sie den Namen ein, der den STRwrench in der Baumstruktur von ToolsNet identifiziert.
   Kurven senden | Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, damit der STRwrench Kurven an ToolsNet senden kann.

5. Tippen Sie in der oberen Menüleiste auf Übernehmen .

Weitere Informationen zur Verwendung von ToolsNet 8 finden Sie im ToolsNet 8-Benutzerhandbuch.