# Nachverfolgungs-Tags

Nachverfolgungs-Tags sind zusätzliche Attribute, die in QA Supervisor mit Routen verknüpft werden können. Wenn eine Route mit Nachverfolgungs-Tags konfiguriert ist, muss der Bediener während des Tests QA Inspector die Tags auf Aufforderung zur Verfügung stellen. Je nachdem, wie die Nachverfolgungs-Tags der Route in QA Supervisor konfiguriert wurden, stehen verschiedene Methoden und Zeitpunkte für die Bereitstellung der Tags zur Verfügung.

Nachverfolgungs-Tags können auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Vorgangs abgefragt werden:

Ebene | Beschreibung
--- | ---
Route | Nachverfolgungs-Tags werden entweder vor oder nach der ersten Messung der ersten Prüfung innerhalb der Route abgefragt, je nach konfiguriertem Erfassungspunkt.
Prüfung | Nachverfolgungs-Tags werden entweder vor oder nach der ersten Messung in der Prüfung abgefragt, je nach konfiguriertem Erfassungspunkt.
Teil (Werkstück) | Nachverfolgungs-Tags werden entweder vor oder nach der ersten Messung jedes Teils/Werkstücks innerhalb der Route abgefragt, je nach konfiguriertem Erfassungspunkt. Diese Ebene steht nur für stückweise erzwungene Routen zur Verfügung.
Muster | Nachverfolgungs-Tags werden entweder vor oder nach jeder Messung (Stichprobe) in der Prüfung abgefragt, je nach konfiguriertem Erfassungspunkt.

Nachverfolgungs-Tags können an verschiedenen Erfassungspunkten der jeweiligen Ebene des Vorgangs abgefragt werden:

Erfassungspunkt | Beschreibung
--- | ---
Vorher | Nachverfolgungs-Tags werden vor dem Beginn einer Messung gemäß der ausgewählten Ebene abgefragt.
Nachher | Nachverfolgungs-Tags werden nach dem Abschluss einer Messung gemäß der ausgewählten Ebene abgefragt.

Nachverfolgungs-Tags können dem System aus verschiedenen Quellen bereitgestellt werden:

Quelle | Beschreibung
--- | ---
Tastatur | Der Bediener muss auf Aufforderung einen Textstring manuell über die Tastatur des Geräts eingeben.
Barcode | Der Bediener muss auf Aufforderung einen Barcode scannen.
Auswahlliste | Der Bediener muss auf Aufforderung ein Element aus einer für die Route konfigurierten Auswahlliste auswählen. Wenn in QA supervisor aktiviert, kann der Bediener der Auswahlliste zudem über die Tastatur des Geräts ein zusätzliches Element hinzufügen.

Wenn Nachverfolgungs-Tags in QA supervisor als optional konfiguriert sind, können die Abfragen ohne Bereitstellung des Tags übersprungen werden.

Wenn die Option Nachverfolgungs-Tag beim Fortsetzen in QA supervisor aktiviert ist, wird das Nachverfolgungs-Tag angefordert, wenn ein unvollständiger Test fortgesetzt wird.

Es folgen einige Beispiele von Tests mit unterschiedlichen Nachverfolgungs-Tag-Konfigurationen:

Beispiel 1

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Route.

- Quelle: Barcode.

- Erfassungspunkt: Vorher.

Vorgänge:

1. Konfiguration einer Route mit mehreren Prüfungen.

2. Starten Sie die Route.

3. Wählen Sie die Prüfung aus.

4. Barcode-Scan wird angefordert.

5. Lesen Sie den Barcode ein.

6. Beenden Sie die Route.

Wird die Route ohne Verlassen der Seite Route wiederholt, wird der Barcode-Scan nicht erneut angefordert.

Der Barcode-Scan ist nur zu Beginn der ersten Prüfung der Route erforderlich.

Beispiel 2

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Prüfung.

- Quelle: Auswahlliste.

- Erfassungspunkt: Nachher.

Vorgänge:

1. Konfiguration einer Route mit zwei Prüfungen

2. Starten Sie die Route.

3. Wählen Sie die Prüfung aus.

4. Führen Sie die Prüfung durch.

5. Nach dem ersten Ergebnis der Prüfung wird eine Auswahlliste auf der Benutzeroberfläche des Messgeräts angezeigt: Wählen Sie ein Tag aus der Liste aus.

6. Beenden Sie das Verfahren.

7. Wählen Sie eine andere Prüfung aus.

8. Führen Sie die Prüfung durch.

9. Nach dem ersten Ergebnis der Prüfung wird eine Auswahlliste auf der Benutzeroberfläche des Messgeräts angezeigt: Wählen Sie ein Tag aus der Liste aus.

10. Beenden Sie das Verfahren.

Beispiel 3

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Teil (Werkstück).

- Quelle: Barcode.

- Erfassungspunkt: Vorher.

Vorgänge:

1. Starten Sie die Route.

2. Wählen Sie die Prüfung aus.

3. Der Barcode-Scan wird vor der Erfassung des ersten Ergebnisses angefordert.

4. Lesen Sie den Barcode ein, sodass das erste Teil (Werkstück) mit dem Tag verknüpft wird.

   Der Barcode-Scan ist für die ersten Testpunkte der anderen Prüfungen innerhalb der Route nicht notwendig.

5. Vor der Erfassung des zweiten Ergebnisses der ersten Prüfung wird der Barcode-Scan benötigt.

6. Lesen Sie den Barcode ein, sodass das zweite Teil (Werkstück) mit dem Tag verknüpft wird.

   Der Barcode-Scan ist für die zweiten Testpunkte der anderen Prüfungen innerhalb der Route nicht erforderlich.

Dieser Vorgang wird entsprechend der Anzahl der Teile (zu prüfenden Werkstücke) wiederholt.

Beispiel 4

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Stichprobe.

- Quelle: Tastatur

- Erfassungspunkt: Nachher.

Vorgänge:

1. Starten Sie die Route.

2. Wählen Sie eine Prüfung.

3. Nach jedem Ergebnis ist eine Eingabe über die Tastatur erforderlich.