# OPC UA

Tippen Sie auf der Startseite auf Konfiguration > Externe Systeme > OPC UA.

Um das OPC-UA-Protokoll zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiviert aus und geben Sie die zu verwendende Port-Nummer in das Feld „OPC-UA-Port“ ein. Tippen Sie im Anschluss auf Speichern.

Standardwert: 4840

Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Aktiviert nicht ausgewählt.

Wenn das OPC UA verbunden ist, zeigt es ein Verbindungssymbol () an der 5. Position der EHMI an.