# Aktivieren einer Lizenz

Während dieses Vorgangs muss die Verbindung zwischen dem Gerät und der Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software mithilfe eines USB-Kabels hergestellt werden.

1. Verbinden Sie den STRwrench über ein USB-Kabel mit dem Computer.

2. Greifen Sie auf die Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software zu.

3. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste der Web-Benutzeroberfläche Integrierte Werkzeugsteuerung aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Integrierte Werkzeugsteuerung den Reiter Lizenzen aus.

5. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters Lizenzen auf Hinzufügen.

6. Geben Sie unter Schritt 1 – Fähigkeitsanforderung generieren den Aktivierungscode, der Ihnen zur Verfügung gestellt wurde, in das entsprechende Feld ein. Klicken Sie anschließend auf Generieren, um die Fähigkeitsanforderungsdatei herunterzuladen.

7. Rufen Sie das Lizenz-Aktivierungsportal unter https://atlascopco.flexnetoperations.com auf und laden Sie die Fähigkeitsanforderungsdatei hoch, um die Fähigkeitsantwortdatei herunterladen zu können.

8. Klicken Sie unter Schritt 3 – Fähigkeitsantwort hochladen auf Datei auswählen, um nach der Fähigkeitsantwortdatei zu suchen, und laden Sie sie hoch.

Die aktivierte Lizenz wird in der Liste Lizenzen mit dem Status Aktiv angezeigt.

Relevante Informationen

- Zugriff auf die Web-Bedienoberfläche