# Konfiguration des Werkzeugs

1. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste Konfiguration aus.

2. Wählen Sie auf der oberen Menüleiste der Seite Konfiguration den Reiter Werkzeugkonfiguration aus.

3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters Werkzeugkonfiguration Bearbeiten aus.

4. Wählen Sie unter Allgemeines die entsprechenden Kontrollkästchen aus oder ab, um die folgenden Funktionen zu konfigurieren:

   Eigenschaft | Beschreibung
   --- | ---
   Vibration | Ausgewählt: Der Vibrationssignalgeber verhält sich im Einklang mit dem aktuellen Vorgang des STRwrench. Löschen: Der Vibrationssignalgeber ist immer ausgeschaltet.
   Summer | Ausgewählt: Der Audiosignalgeber verhält sich im Einklang mit dem aktuellen Vorgang des STRwrench. Löschen: Der Audiosignalgeber ist immer ausgeschaltet.
   Vorne positionierte LED | Ausgewählt: Die vordere LED leuchtet auf, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Löschen: Die vordere LED ist immer aus.
   Intelligente Nullung | Ausgewählt: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren von vorne. Löschen: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren nicht von vorne.
   Tag | Ausgewählt: Informationen zum TAG werden angezeigt und können im Menü Integrated Controller Tool > Tool bearbeitet werden. Löschen: Informationen zum TAG werden nicht angezeigt.

5. Wählen Sie unter Barcode in der Dropdown-Liste einen Barcode-Modus aus den folgenden Optionen aus:

   Option | Beschreibung
   --- | ---
   Deaktiviert | Die Suche von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist deaktiviert.
   Nur lokal | Die Suche von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist nur lokal am STRwrench aktiviert.
   Von QAS | Die Suche von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist nur bei QA Supervisor aktiviert.

   Um vom Scanner des STRwrench gelesen zu werden, muss ein Barcode mindestens drei Zeichen enthalten.

6. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters Werkzeugkonfiguration Übernehmen aus.