# Aktivieren einer gespeicherten Softwareversion

Während des Softwareupdates muss die Verbindung zwischen dem Gerät und der Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software mithilfe eines USB-Kabels hergestellt werden.

Das Softwareupdate kann nicht durchgeführt werden, wenn das Gerät sich im Messmodus befindet. Wenn Sie sich im Messmodus befinden, wechseln Sie zurück zum Hauptmenü der STRwrench-EHMI, um mit dem Softwareupdate fortzufahren. Weitere Informationen zum Verlassen des Messmodus finden Sie unter Verlassen des Messmodus.

1. Verbinden Sie den STRwrench über ein USB-Kabel mit dem Computer.

2. Greifen Sie auf die Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software zu.

3. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste der Web-Benutzeroberfläche Integrierte Werkzeugsteuerung aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Integrierte Werkzeugsteuerung den Reiter Software aus.

5. Klicken Sie unter Gespeicherte Version auf Auf diese Version zurücksetzen.

6. Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf Ja.

Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Das Gerät wird automatisch neu gestartet, damit die Aktivierung wirksam wird.

Beim Wechsel der Softwareversion werden die Konfigurationen und gespeicherten Daten des Geräts nicht automatisch übertragen.

Relevante Informationen

- Zugriff auf die Web-Bedienoberfläche