# Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält die folgenden Elemente:

Menüpunkt | Beschreibung
--- | ---
| Route Auf der Seite Route werden die auf dem Gerät gespeicherten Routen aufgeführt und der Benutzer kann eine Reihe von Vorgängen ausführen, wie z. B.: Anzeige von Details zu an das Gerät gesendeten Routen Ausführen von Routen Löschen von Routen Suche nach Routen Nur verfügbar auf der EHMI der STRwrench-Steuerung.
| Verbindungen Auf der Seite Verbindungen werden die auf dem Gerät gespeicherten Verbindungen aufgeführt und der Benutzer kann eine Reihe von Vorgängen ausführen, wie z. B.: Hinzufügen einer Verbindung Löschen einer Verbindung Bearbeiten einer Verbindung Suche nach einer Verbindung Hinzufügen und Konfigurieren von Verbindungsprüfungen Ausführen von Prüfungen
| Schnellprogrammmierung Mit der Funktion Schnellprogrammmierung kann der Benutzer Prüfungen mit einer Schnellprogrammmierung der Verbindung ausführen. Nur verfügbar auf der EHMI der STRwrench-Steuerung.
| Ergebnisse Auf der Seite Ergebnisse werden die auf dem Gerät gespeicherten Ergebnisse aufgeführt und der Benutzer kann eine Reihe von Vorgängen ausführen, wie z. B.: Anzeige von Ergebnisdetails Suche nach Ergebnissen
| Integrierte Werkzeugsteuerung Auf der Seite Integrierte Werkzeugsteuerung kann der Benutzer eine Reihe von Vorgängen ausführen, wie z. B.: Anzeige von Werkzeuginformationen Anzeige von Softwareinformationen Aktivieren einer gespeicherten Softwareversion Aktualisieren der Softwareversion Aktivieren von Lizenzen
| Konfiguration Auf der Seite Konfiguration kann der Benutzer die spezifischen Einstellungen festlegen und eine Reihe von Vorgängen ausführen, wie z. B.: Konfigurieren der Werkzeugfunktionen Konfigurieren eines Drahtlos-Clients Konfigurieren der Benutzereinstellungen Konfigurieren der Prüfungs-Standardeinstellungen Konfigurieren der Verbindung zu externen Systemen Einstellen von Datum und Uhrzeit Export von Anwendungsprotokollen
| Isolierter Modus Mit der Funktion Isolierter Modus kann sich der Benutzer Drehmoment- und Winkelergebnisse in Echtzeit anzeigen lassen. Nur verfügbar auf der EHMI der STRwrench-Steuerung.
| Power Anklicken, um sich von der STRwrench QA Inspector Software abzumelden oder das Gerät abzuschalten.