# Navigation innerhalb des Messmodus

Beim Ausführen einer Prüfung wechselt die EHMI der STRwrench-Steuerung automatisch in den Messmodus.

Der Messmodus-Startbildschirm enthält die folgenden Informationen zur laufenden Prüfung:

- Drehmomentgrenzwerte: Die für die Prüfung festgelegte obere und untere Drehmomentgrenze.

- Verbindung: Name der mit der Prüfung verknüpften Verbindung.

- Prüfung: Prüfungstyp.

Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Schließen , um den Startbildschirm zu schließen und die Informationen, Ergebnisse und Kurven zur aktuellen Prüfung anzuzeigen, die in Echtzeit aktualisiert werden und in vier Kategorien unterteilt sind:

- Zusammenfassung.

- Diagramm.

- Ergebnisse.

- Kurve.

Wischen Sie nach links oder rechts, um durch die verschiedenen Kategorien zu navigieren. Tippen Sie alternativ in der oberen Navigationsleiste auf den Namen der gewünschten Kategorie.

Auf der unteren Menüleiste des Messmodus-Bildschirms werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Name der Prüfung.

- S: Anzahl der erfassten Stichproben aus der für die Prüfung konfigurierten Größe der Untergruppe.
  Dieses Element steht nur für SPC-Prüfungen zur Verfügung.

- B: Wie oft der Test innerhalb der Prüfung ausgeführt wurde.

In diesem Abschnitt

- Kategorie Zusammenfassung
- Kategorie Diagramm
- Kategorie Ergebnisse
- Kategorie Kurve