# Verbindungsparameter

Auf der Benutzeroberfläche mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Parameter sind Pflichtfelder.

## Kategorie Allgemein

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für die Verbindung ein.
Kennung | Geben Sie eine Kennung für die Verbindung ein.
Verschraubungsrichtung | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Verschraubungsrichtung für die Verbindung aus: Im Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Standardwert: Im Uhrzeigersinn.
Anmerkungen | Geben Sie zusätzliche Anmerkungen für die Verbindung ein.

## Drehmomentkategorie

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Messeinheit | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die in den mit der Verbindung verknüpften Prüfungen zu verwendende Messeinheit aus den folgenden Optionen aus: Nm dNm kgf.m kgf.cm lbf.ft lbf.in ozf.ft ozf.in kpm Standardwert: Nm.
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | Geben Sie den Drehmomentwert ein, bei dem die Winkelmessung beginnt. Das Finale Winkelüberwachungsdrehmoment muss ≤ Mindestdrehmoment sein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 50 % des Solldrehmomentwerts.
Kontrollmodus | Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Methode zur Festlegung der Drehmomentgrenzwerte aus: Min/Max: Die untere und obere Drehmomentgrenze sind die jeweils für Mindestdrehmoment und Höchstdrehmoment festgelegten Werte. Sollwert/Toleranz: Die untere und obere Drehmomentgrenze werden anhand der für Solldrehmoment und Drehmomenttoleranz festgelegten Werte bestimmt. Standardwert: Sollwert/Toleranz.
Mindestdrehmoment | Geben Sie den unteren Grenzwert für das Drehmoment ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00.
Solldrehmoment | Geben Sie den Solldrehmomentwert ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00.
Höchstdrehmoment | Geben Sie den oberen Grenzwert für das Drehmoment ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00.
Drehmomenttoleranz | Geben Sie die Drehmomenttoleranz ein, welche die untere Drehmomentgrenze und die obere Drehmomentgrenze gemäß dem für das Solldrehmoment festgelegten Wert definiert. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist. Der Wert wird in Prozent (%) angegeben. Wertebereich: 0,00 – 100,00. Standardwert: 0,00.

## Winkelkategorie

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Kontrollmodus | Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Methode zur Festlegung der Winkelgrenzwerte aus: Min/Max: Die untere und obere Winkelgrenze sind die jeweils für Mindestwinkel und Maximalwinkel festgelegten Werte. Sollwert/Toleranz: Die untere und obere Winkelgrenze werden anhand der für Sollwinkel und Winkeltoleranz festgelegten Werte bestimmt. Standardwert: Sollwert/Toleranz.
Mindestwinkel | Geben Sie den unteren Grenzwert für den Winkel ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 9999,99. Standardwert: 180,0.
Sollwinkel | Geben Sie den Sollwinkelwert ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 9999,99. Standardwert: 270,0.
Maximalwinkel | Geben Sie den oberen Grenzwert für den Winkel ein. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 9999,99. Standardwert: 360,0.
Winkeltoleranz | Geben Sie die Winkeltoleranz ein, welche die untere Winkelgrenze und die obere Winkelgrenze gemäß dem für den Sollwinkel festgelegten Wert definiert. Nur verfügbar, wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist. Wertebereich: 0,00 – 10000,00. Standardwert: 90,0.