# Neigungsänderung

Diese Strategie bestimmt den ersten Punkt auf der Kurve, an dem die Steigung sich um höchstens den festgelegten Parameter für die Steigungsänderung verändert. Die Kurve wird im Bereich von Residualwinkel-Schwellwert 2 bis Residualwinkel-Schwellwert 1 analysiert.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Name der Prüfung | Name der Prüfung.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen verwendet werden, muss der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Drehmomentwert anzuzeigen. Informationen zur korrekten Berechnung des Korrekturkoeffizienten finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Drehmoment-Korrekturkoeffizient = 1.
Winkelkorrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen zusätzliche Verformungen des Schlüssels verursachen, muss der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Winkelwert anzuzeigen. Informationen zur Berechnung des Korrekturwerts finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Winkel-Korrekturkoeffizient = 0.
Anzahl der Stichproben | Anzahl der innerhalb der Prüfung auszuführenden Tests. Höchstwert: 1000. Bei Anzahl der Stichproben = 0 ist die Anzahl der Tests unbegrenzt. Bei Anzahl der Stichproben > 1 ist das Gruppenergebnis nur dann IO, wenn alle Tests IO sind.
Zyklusstart | Drehmomentwert, ab dem der Testvorgang beginnt. Der Zyklusstart muss ≤ Finales Winkelüberwachungsdrehmoment und ≥ Minimallast des smartHEAD sein. Wenn Zyklusstart = 0 ist, wird der Wert automatisch auf den Wert Minimallast des smartHEAD gesetzt.
Untere Drehmomentgrenze | Minimaler Drehmomentwert, der innerhalb des Werts Sollwinkel erreicht werden muss, um ein IO-Ergebnis zu erhalten.
Obere Drehmomentgrenze | Oberer Drehmomentgrenzwert.
Schraubenwechsel | Wenn das angelegte Drehmoment diese Grenze erreicht, wird auf dem Display des Schlüssels die Meldung Schraube wechseln angezeigt. Muss > Obere Drehmomentgrenze sein. Der Wert Schraubenwechsel muss gleich oder höher als die Obere Drehmomentgrenze sein.
Solldrehmoment | Solldrehmomentwert.
Drehmomenttoleranz | Toleranz, die das Höchstdrehmoment und das Mindestdrehmoment gemäß dem zuvor festgelegten Solldrehmoment definiert. Der Wert wird in Prozent (%) angegeben.
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Winkelmessung beginnt (normalerweise auf 50 % des Solldrehmoments gesetzt). Wenn das Finale Winkelüberwachungsdrehmoment = 0 ist, wird der Wert automatisch auf den Wert Zyklusstart gesetzt.
Kontrollmodus | Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Methode zur Festlegung der Drehmomentgrenzwerte aus: Min/Max: Die untere und obere Drehmomentgrenze sind die für die Parameter Mindestdrehmoment und Höchstdrehmoment eingegebenen Werte. Sollwert/Toleranz: Die untere und obere Drehmomentgrenze werden anhand der Werte der Parameter Solldrehmoment und Drehmomenttoleranz berechnet.
Residualwinkel-Schwellwert 1 | Maximaler Winkelwert (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) für das Restdrehmoment, wenn das Restdrehmoment unter dem Losbrechpunkt liegt.
Residualwinkel-Schwellwert 2 | Maximaler Winkelwert (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) für das Restdrehmoment, wenn das Restdrehmoment unter dem Losbrechpunkt liegt. Der Residualwinkel-Schwellwert 2 muss höher als der Residualwinkel-Schwellwert 1 sein.
Steigungsänderung | Erkennung des Restdrehmoments durch Nachverfolgung der Winkelveränderung während der Endverschraubung. Funktioniert ungeachtet dessen, ob der Losbrechpunkt und der Residualpunkt sich an derselben Stelle befinden oder nicht. Standardwert: 2,00. Mindestwert: 0,01. Höchstwert: 100,0.
Ratschenzeit | Beginnt, wenn das Drehmoment ohne Erreichen des 3. Prozentwerts unter den Zyklusstart fällt. Der Bediener kann nun das Drehmoment kurz verringern und während der Verschraubung wieder aufladen. Standardwert: 0,1 Sek. Mindestwert: 0,1 Sek. Höchstwert: 30 Sek.

Kurvenprogression zur Darstellung der Gradientenänderung zwischen dem Messintervall mit Losbrechpunkt
Kurvenprogression zur Darstellung der Gradientenänderung zwischen dem Messintervall ohne Losbrechpunkt

T0 | Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | T1 | Mindestdrehmoment
a1 | Residualwinkel-Schwellwert 1 | a2 | Residualwinkel-Schwellwert 2

Ergebnisse:

Das Ergebnis ist der erste Punkt, an dem die Steigung sich um mehr als den zulässigen Grenzwert innerhalb des festgelegten Winkelbereichs ändert.