# SPC-Prüfparameter

Auf der Benutzeroberfläche mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Parameter sind Pflichtfelder.

## Kategorie Allgemein

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Name der Prüfung | Geben Sie einen Namen für die Prüfung ein.
Barcode-Kennung | Geben Sie eine Kennung zur Identifizierung der Prüfung beim Ausführen eines Barcode-Scans ein. Wenn freigelassen, entspricht die Kennung dem Namen der Prüfung.
Strategie | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Prüfungsstrategie aus den folgenden Optionen aus: Restdrehmoment/Winkel. Restdrehmoment/Spitze. Restdrehmoment bei Winkel. Mindestdrehmoment. Minimum nach Losbrechpunkt. Schnittpunkt. Neigungsänderung. Standardwert: Restdrehmoment/Winkel.
Anzahl der Stichproben | Geben Sie Anzahl von Ergebnissen ein, die in der Prüfung erfasst werden sollen. Wertebereich: 0 – 1000. Standardwert: 0.
Untergruppengröße | Geben Sie die Anzahl der Stichproben ein, die jeden Durchschnittswert definieren, der als Grafikpunkt auf dem X-R-Diagramm dargestellt wird. Wertebereich: 1 – 25. Standardwert: 5.
Untergruppenfrequenz | Geben Sie die Frequenz der analysierten und im X-R-Diagramm sowie in den SPC-Regeln berücksichtigten Durchschnittswerte ein: wenn die Untergruppenfrequenz = X ist, wird ein Punkt alle X Punkte berücksichtigt. Wertebereich: 1 – 999. Standardwert: 1.
Messgerätetyp | Dieser Parameter kann nicht bearbeitet werden.
Messgeräte-S/N | Geben Sie die Seriennummer der STRwrench-Steuerung ein. Dieser Parameter ist nicht zwingend erforderlich.
Messwertgeber-S/N | Geben Sie die Seriennummer des Messwertgebers ein, der für die Prüfung verwendet wird.
Verschraubungsrichtung | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Verschraubungsrichtung für die Prüfung aus den folgenden Optionen aus: Im Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Standardwert: Im Uhrzeigersinn.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Geben Sie den Drehmoment-Korrekturkoeffizienten ein, der für die Prüfung angewendet werden soll. Wenn keine Verlängerung verwendet wird, muss der Drehmoment-Korrekturkoeffizient 1 betragen. Wertebereich: 0,10 – 99,99. Standardwert: 1. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten.
Winkelkorrekturkoeffizient | Geben Sie den Winkel-Korrekturkoeffizienten ein, der für die Prüfung angewendet werden soll. Wenn keine Verlängerung verwendet wird, muss der Winkelkorrekturkoeffizient 0 betragen. Wertebereich: 0,0 – 6553,0. Standardwert: 0,0. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur.
Open-Protocol-ID | Geben Sie die Open-Protocol-ID ein oder tippen Sie auf das Suchsymbol, um das Feld automatisch zu befüllen.

## Drehmomentkategorie

Parameter | Beschreibung | Verfügbar für die folgenden Strategien:
--- | --- | ---
Zyklusstart | Geben Sie den Drehmomentwert ein, von dem aus der Test beginnt. Der Zyklusstart muss ≤ Finales Winkelüberwachungsdrehmoment sein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: Minimallast-Wert des smartHEAD. | Restdrehmoment/Winkel Restdrehmoment/Spitze Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | Geben Sie den Drehmomentwert ein, bei dem die Winkelmessung beginnt. Das Finale Winkelüberwachungsdrehmoment muss ≤ Mindestdrehmoment sein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: Zyklusstart-Wert. | Restdrehmoment/Winkel Restdrehmoment/Spitze Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment
Kontrollmodus | Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Methode zur Festlegung der Drehmomentgrenzwerte aus: Min/Max: Die untere und obere Drehmomentgrenze sind die jeweils für Mindestdrehmoment und Höchstdrehmoment festgelegten Werte. Sollwert/Toleranz: Die untere und obere Drehmomentgrenze werden anhand der für Solldrehmoment und Drehmomenttoleranz festgelegten Werte bestimmt. Standardwert: Sollwert/Toleranz. | Restdrehmoment/Winkel Restdrehmoment/Spitze
Mindestdrehmoment | Geben Sie den unteren Grenzwert für das Drehmoment ein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: Wert Mindestdrehmoment der Verbindung. | Restdrehmoment/Winkel (nur wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist) Restdrehmoment/Spitze (nur wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist)
Solldrehmoment | Geben Sie den Solldrehmomentwert ein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: Wert Solldrehmoment der Verbindung. | Restdrehmoment/Winkel (nur wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist) Restdrehmoment/Spitze (nur wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist)
Höchstdrehmoment | Geben Sie den oberen Grenzwert für das Drehmoment ein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: Wert Höchstdrehmoment der Verbindung. | Restdrehmoment/Winkel (nur wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist) Restdrehmoment/Spitze (nur wenn der Kontrollmodus auf Min/Max eingestellt ist)
Drehmomenttoleranz | Geben Sie die Drehmomenttoleranz ein, welche die untere und die obere Drehmomentgrenze gemäß dem zuvor festgelegten Solldrehmoment definiert. Der Wert wird in Prozent (%) angegeben. Wertebereich: 0,00 – 100,00. Standardwert: Wert Drehmomenttoleranz der Verbindung. | Restdrehmoment/Winkel (nur wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist) Restdrehmoment/Spitze (nur wenn der Kontrollmodus auf Sollwert/Toleranz eingestellt ist)
Untere Drehmomentgrenze | Geben Sie den minimalen Drehmomentwert ein, der innerhalb des Werts Winkelgrenze erreicht werden muss, um ein IO-Ergebnis zu erhalten. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00. | Mindestdrehmoment
Obere Drehmomentgrenze | Geben Sie den maximalen Grenzwert für das Drehmoment ein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00. | Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment
Schraubenwechsel | Geben Sie den Drehmomentgrenzwert für die Meldung einer möglichen Beschädigung der Schraube ein. Der Wert Schraubenwechsel muss ≥ Höchstdrehmoment sein. Wertebereich: 0,00 – 99999,99. Standardwert: 0,00. | Restdrehmoment/Winkel Restdrehmoment/Spitze Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment

## Winkelkategorie

Parameter | Beschreibung | Verfügbar für die folgenden Strategien:
--- | --- | ---
Residualwinkel-Schwellwert | Geben Sie den Maximalwinkelwert (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) für das Restdrehmoment ein, wenn das Restdrehmoment unter dem Losbrechpunkt liegt. Wertebereich: 0,1 – 45,0 Standardwert: 20,0. | Restdrehmoment/Winkel
Losbrechwinkelschwelle | Geben Sie den Maximalwinkelwert (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) für das Restdrehmoment ein. Wertebereich: 0,1 – 20,0 Standardwert: 7,0. | Restdrehmoment/Winkel
Sollwinkel | Geben Sie den Wert des Sollwinkels ein: Wertebereich: 0,0 – 9999,9. Standardwert: 0,0. | Restdrehmoment/Spitze Restdrehmoment bei Winkel
Winkelgrenze | Geben Sie den Winkelwert ein, innerhalb dessen das Mindestdrehmoment erreicht werden muss, um ein IO-Ergebnis zu erhalten. Wertebereich: 0,0 – 9999,9. Standardwert: 0,0. | Mindestdrehmoment
Streckwinkel | Geben Sie den Winkelwert ein, bei dem das Restdrehmoment gemessen werden soll, wenn die Verschraubung nach dem Erreichen des Sollwinkels fortgesetzt wird. Wertebereich: 0,0 – 9999,9. Standardwert: 0,0. | Restdrehmoment bei Winkel
Obere Winkelgrenze | Geben Sie den Wert der oberen Winkelgrenze ein. Wertebereich: 0,0 – 9999,9. Standardwert: 0,0. | Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment

## Kategorie Zeit

Parameter | Beschreibung | Verfügbar für die folgenden Strategien:
--- | --- | ---
Ratschenzeit | Geben Sie den Zeitrahmen ein, der das Ende des Tests definiert, wenn das Drehmoment unter den Wert Zyklusstart fällt, jedoch noch nicht den unteren Drehmomentgrenzwert erreicht hat. Der Wert wird in Sekunden (s) angegeben. Wertebereich: 0,1 – 30,0. Standardwert: 0,1. | Restdrehmoment/Winkel Restdrehmoment/Spitze Restdrehmoment bei Winkel Mindestdrehmoment