# Konfiguration eines Drahtlos-Client

1. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste Konfiguration aus.

2. Wählen Sie auf der oberen Menüleiste der Seite Konfiguration den Reiter Netzwerk aus.

3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters Netzwerk Bearbeiten aus.

4. Wählen Sie unter Allgemeines Aktiviert aus.

5. Wenn Sie Ihr Netzwerkgerät manuell konfigurieren möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen DHCP ab und geben Sie die benötigten Informationen wie vom lokalen Systemadministrator bereitgestellt ein.

   - IP-Adresse

   - Subnetzmaske

   - Gateway

6. Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) ein.

7. Wählen Sie unter Sicherheit einen Modus aus der Dropdown-Liste aus.

   - Wenn Deaktiviert ausgewählt wird, ist das Drahtlosnetzwerk ungeschützt.

   - Wenn WPA2 Privat ausgewählt wird, geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

   - Wenn WPA2 Unternehmen ausgewählt wird, geben Sie die Sicherheitsparameter ein und importieren Sie die entsprechenden Zertifizierungsdateien und Schlüssel.

8. Bearbeiten Sie unter Optional die optionalen Einstellungen wie jeweils zutreffend:

   - Hostname: Geben Sie einen Hostnamen für das Gerät ein.

   - Warnung bei Signalstärke unter (dBm): Legen Sie fest, unter welchem Signalstärkewert eine Warnung ausgegeben werden soll (Standardwert: -60; Wertebereich: -100 – -0).

   - Roaming-Grenzwert (dBm): Legen Sie fest, unter welchem Signalstärkewert das Gerät nach einem anderen Zugangspunkt suchen soll, um Roaming zu nutzen (Standardwert: -70; Wertebereich: -90 – -45).

   - Mit unsichtbarem WLAN-Netzwerk verbinden: Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Verbindung mit einem unsichtbaren WLAN-Netzwerk zu aktivieren.

9. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters Netzwerk Übernehmen aus.

   Das Gerät stellt eine Drahtlosverbindung zum Netzwerk her.

10. Um drahtlos auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser ein.