# Konfiguration des Werkzeugs

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Konfiguration > Werkzeugkonfiguration.

2. Wählen Sie auf dem Reiter Allgemeines die entsprechenden Kontrollkästchen aus oder ab, um die folgenden Funktionen zu konfigurieren:

   Eigenschaft | Beschreibung
   --- | ---
   Vibration | Ausgewählt: Der Vibrationssignalgeber verhält sich im Einklang mit dem aktuellen Vorgang des STRwrench. Löschen: Der Vibrationssignalgeber ist immer ausgeschaltet.
   Summer | Ausgewählt: Der Audiosignalgeber verhält sich im Einklang mit dem aktuellen Vorgang des STRwrench. Löschen: Der Audiosignalgeber ist immer ausgeschaltet.
   Vorne positionierte LED | Ausgewählt: Die vordere LED leuchtet auf, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Löschen: Die vordere LED ist immer aus.
   Intelligente Nullung | Ausgewählt: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren von vorne. Löschen: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren nicht von vorne.
   Tag | Ausgewählt: Informationen zum Tag werden angezeigt und können im Menü Integrierte Werkzeugsteuerung > Werkzeug bearbeitet werden. Löschen: Es werden keine Informationen zum Tag angezeigt.

3. Wählen Sie auf dem Reiter Barcode in der Dropdown-Liste einen Barcode-Modus aus den folgenden Optionen aus:

   Option | Beschreibung
   --- | ---
   Deaktiviert | Die Auswahl von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist deaktiviert.
   Nur lokal | Die Auswahl von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist nur lokal am STRwrench aktiviert.
   Von QAS | Die Auswahl von per Barcode ausgelösten Prüfungen ist nur bei QA Supervisor aktiviert.

   Um vom Scanner des STRwrench gelesen zu werden, muss ein Barcode mindestens drei Zeichen enthalten.

4. Tippen Sie in der oberen Menüleiste auf Übernehmen .