# Konfiguration eines Drahtlos-Client

1. Tippen Sie im EHMI-Hauptmenü auf Konfiguration > Drahtlos.

2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Drahtlos-Konfiguration auf Bearbeiten .

3. Wählen Sie auf dem Reiter Allgemeines Aktiviert aus.

4. Wenn Sie Ihr Netzwerkgerät manuell konfigurieren möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen DHCP ab und geben Sie die benötigten Informationen wie vom lokalen Systemadministrator bereitgestellt ein.

   - IP-Adresse

   - Subnetzmaske

   - Gateway

5. Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) ein.

6. Wählen Sie auf dem Reiter Sicherheit einen Modus aus der Dropdown-Liste aus:

   - Wenn Deaktiviert ausgewählt wird, ist das Drahtlosnetzwerk ungeschützt.

   - Wenn WPA2 Privat ausgewählt wird, geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

   - Wenn WPA2 Unternehmen ausgewählt wird, geben Sie die Sicherheitsparameter ein und importieren Sie die entsprechenden Zertifizierungsdateien und Schlüssel.

   Verwenden Sie die Web-Benutzeroberfläche, um die TLS- und FAST-Parameter zu bearbeiten.

7. Konfigurieren Sie auf dem Reiter Optional die entsprechenden Einstellungen.

   - Hostname: Geben Sie einen Hostnamen für das Gerät ein.

   - Warnung bei Signalstärke unter (dBm): Legen Sie fest, unter welchem Signalstärkewert eine Warnung ausgegeben werden soll (Standardwert: -60; Wertebereich: -100 – -0).

   - Roaming-Grenzwert (dBm): Legen Sie fest, unter welchem Signalstärkewert das Gerät nach einem anderen Zugangspunkt suchen soll, um Roaming zu nutzen (Standardwert: -70; Wertebereich: -90 – -45).

   - Mit unsichtbarem WLAN-Netzwerk verbinden: Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Verbindung mit einem unsichtbaren WLAN-Netzwerk zu aktivieren.

8. Tippen Sie in der oberen Menüleiste auf Übernehmen .

   Das Gerät stellt eine Drahtlosverbindung zum Netzwerk her.

9. Um drahtlos auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser ein.