# Ausführen einer stückweise erzwungenen Route

1. Verbinden Sie das gewünschte Werkzeug mit der Steuerung.

2. Senden Sie die gewünschte(n) Route(n) mit Stückweise erzwungener Reihenfolge an die STRwrench-Steuerung.
   Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Route über QA Supervisor.

3. Tippen Sie im EHMI-Hauptmenü auf Route.

4. Tippen Sie auf der Seite Route auf den Routennamen oder auf Ausführen .

5. Tippen Sie in der Kategorie Prüfungen auf der Seite Route bearbeiten auf die Zeile der Prüfung, die ausgeführt werden soll, und im Anschluss auf Ausführen .

Bei Tests, die mit Nachverfolgungs-Tags konfiguriert sind, werden die Tags während des Tests durch Dialogfelder abgefragt, die gemäß der Konfiguration der Tags auf der EHMI angezeigt werden.
Wenn ein Nachverfolgungs-Tag als optional konfiguriert ist, kann die Tag-Abfrage durch Tippen auf Tag überspringen übersprungen werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Nachverfolgungs-Tags.

Wenn die Route mit aktivierter Funktion Überspringen konfiguriert und der Erfassungspunkt des Tags auf Vorher gesetzt wurde, kann zudem die gesamte Messung durch Tippen auf Messung / Prüfung überspringen übersprungen werden. Bitte beachten Sie, dass wenn eine Messung einer stückweise erzwungenen Route übersprungen wird, diese später nicht mehr ausgeführt werden kann.

In diesem Abschnitt

- Navigation innerhalb einer stückweise erzwungenen Route