# Mindestdrehmoment

Diese Strategie stellt sicher, dass das Mindestdrehmoment innerhalb eines festgelegten Winkelwerts erreicht wird.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Name der Prüfung | Name der Prüfung.
Zyklusstart | Drehmomentwert, ab dem der Testvorgang beginnt. Der Zyklusstart muss ≤ Finales Winkelüberwachungsdrehmoment und ≥ Minimallast des smartHEAD sein. Wenn Zyklusstart = 0 ist, wird der Wert automatisch auf den Wert Minimallast des smartHEAD gesetzt.
Untere Drehmomentgrenze | Minimaler Drehmomentwert, der innerhalb des Werts Sollwinkel erreicht werden muss, um ein IO-Ergebnis zu erhalten.
Obere Drehmomentgrenze | Oberer Drehmomentgrenzwert.
Schraubenwechsel | Wenn das angelegte Drehmoment diese Grenze erreicht, wird auf dem Display des Schlüssels die Meldung Schraube wechseln angezeigt. Muss > Obere Drehmomentgrenze sein. Der Wert Schraubenwechsel muss gleich oder höher als die Obere Drehmomentgrenze sein.
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Winkelmessung beginnt (normalerweise auf 50 % des Solldrehmoments gesetzt). Wenn Finales Winkelüberwachungsdrehmoment = 0 ist, wird der Wert automatisch auf den Wert Zyklusstart gesetzt.
Winkelgrenze | Winkelwert, innerhalb dessen die Untere Drehmomentgrenze erreicht werden muss, um ein IO-Ergebnis zu erhalten.
Obere Winkelgrenze | Oberer Winkelgrenzwert.
Drehmomenteinheiten | Festgelegte Messeinheit für die mit der Prüfung verknüpfte Verbindung.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen verwendet werden, muss der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Drehmomentwert anzuzeigen. Informationen zur korrekten Berechnung des Korrekturkoeffizienten finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Drehmoment-Korrekturkoeffizient = 1.
Winkelkorrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen zusätzliche Verformungen des Schlüssels verursachen, muss der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Winkelwert anzuzeigen. Informationen zur Berechnung des Korrekturwerts finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Winkel-Korrekturkoeffizient = 0.
Anzahl der Stichproben | Anzahl der innerhalb der Prüfung auszuführenden Tests. Höchstwert: 1000. Bei Anzahl der Stichproben = 0 ist die Anzahl der Tests unbegrenzt. Bei Anzahl der Stichproben > 1 ist das Gruppenergebnis nur dann IO, wenn alle Tests IO sind.
Ratschenzeit | Beginnt, wenn das Drehmoment ohne Erreichen des 3. Prozentwerts unter den Zyklusstart fällt. Der Bediener kann nun das Drehmoment kurz verringern und während der Verschraubung wieder aufladen. Standardwert: 5 Sek. Mindestwert: 0,1 Sek. Höchstwert: 30 Sek.

Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

A | Untere Drehmomentgrenze | D | Beginn der Winkelmessung
B | Finales Winkelüberwachungsdrehmoment | E | Winkelgrenze
C | Zyklusstart | F | Winkelbereich für IO-Ergebnisse

Legen Sie die Werte der folgenden Parameter für den Erhalt eines IO-Ergebnisses fest:

- Finales Winkelüberwachungsdrehmoment

- Untere Drehmomentgrenze

- Winkelgrenze

Ergebnisse:

- Wenn der Wert Untere Drehmomentgrenze innerhalb des Werts Winkelgrenze (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) erreicht wird, ist das Ergebnis IO.

- Wenn der Wert Untere Drehmomentgrenze nicht innerhalb des Werts Winkelgrenze (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) erreicht wird, ist das Ergebnis NIO.

Während des Testvorgangs werden LEDs, Summer und Vibration wie folgt aktiviert:

- LED:

  - Weiße LED: wird aktiviert, wenn der Zyklusstart erreicht ist.

- Summer:

  - Der Piepton beginnt, wenn das Drehmoment den Wert für Zyklusstart überschreitet; das Signal steigt an, wenn das Mindestdrehmoment erreicht / der Verschraubungsvorgang abgeschlossen wurde.

- Vibration:

  - Wird gestartet, wenn das Restdrehmoment erkannt wird.

Am Ende des Testvorgangs werden LEDs, Summer und Vibration wie folgt aktiviert:

- LEDs:

  - Grüne LEDs: Mindestdrehmoment innerhalb des Werts Sollwinkel (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment) erkannt.

  - Rote LEDs: gemessenes Drehmoment ist niedriger oder höher als das Mindestdrehmoment und/oder der Winkelwert ist höher als der Sollwinkel (gemessen ab dem Finalen Winkelüberwachungsdrehmoment).

- Summer

  - Zwei Pieptöne zeigen das Ende des Vorgangs an; liegt das Endergebnis im roten Bereich, wird ein Dauerton ausgegeben.
    Starten Sie zum Stoppen des Summers einen neuen Verschraubungsvorgang oder drücken Sie eine Taste an der Werkzeugsteuerung.

- Vibration:

  - Bleibt aktiv, bis das angelegte Drehmoment gelöst wird.