# Ausführen einer Schnellprogrammmierung

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Schnellprogrammierung.

2. Wählen Sie im Dialogfeld Strategie auswählen aus den folgenden Optionen die Strategie aus, die verwendet werden soll:

   - Restdrehmoment/Winkel

   - Restdrehmoment/Spitze

3. Legen Sie im Dialogfeld Grenzwerte auswählen die obere und untere Drehmomentgrenze fest.
   Der Wertebereich für beide Grenzwerte beträgt 8,00 – 80,00 Nm.

   Tippen Sie auf Übernehmen .

4. Auf der Seite Verbindungen wird automatisch eine Verbindung erstellt und mit den in den Dialogfeldern Strategie auswählen und Grenzwerte auswählen festgelegten Einstellungen konfiguriert.
   Der standardmäßige Testtyp für mithilfe der Schnellprogrammierungsfunktion erstellte Verbindungen ist Cp/Cpk.

   Tippen Sie auf Ausführen , um die mit der Verbindung verknüpfte Prüfung auszuführen.

Tippen Sie in der oberen Menüleiste der Seite Schnellprogrammierung auf Speichern , um die Verbindung und die Prüfung, die mithilfe der der Schnellprogrammierungsfunktion konfiguriert wurden, zu speichern.