# Netzwerkkonfigurationen

Das Werkzeug kann für drahtlosen Zugriff über einen Webbrowser in einem lokalen Netzwerk (LAN) mittels des IPv4-Protokolls konfiguriert werden.

Vorbereitung

1. Nehmen Sie die Abdeckung am USB-Anschluss des Werkzeugs ab.

2. Schließen Sie das Werkzeug an den USB-Anschluss des PCs an.

3. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse 169.254.1.1 ein.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration eines Drahtlos-Client
- Konfiguration von Kanälen