# Konfiguration der ToolsNet-Verbindung

1. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste Konfiguration aus.

2. Wählen Sie auf der oberen Menüleiste der Seite Konfiguration Externe Systeme > ToolsNet aus.

3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Reiters ToolsNet Bearbeiten aus.

4. Wählen Sie unter Allgemeines Aktiviert aus.

5. Geben Sie unter PIM die folgenden Parameter ein:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Adresse | Geben Sie die IP-Adresse des ToolsNet-Servers ein.
   Port | Geben Sie den Port des ToolsNet-Servers ein. Standardwert: 9014; Wertebereich: 1 – 65535.

6. Geben Sie unter Konfiguration die folgenden Parameter ein:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Stationsnummer | Geben Sie die Nummer ein, die ToolsNet den vom STRwrench erfassten Ergebnissen zuordnen soll. Wertebereich: 1 – 9999.
   Stationsname | Geben Sie den Namen ein, der den STRwrench in der Baumstruktur von ToolsNet identifiziert.
   Kurven senden | Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, damit das Gerät Kurven an ToolsNet senden kann.

7. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Übernehmen aus.

Weitere Informationen zur Verwendung von ToolsNet 8 finden Sie im ToolsNet 8-Benutzerhandbuch.