# Aktualisierung der Softwareversion

Während des Softwareupdates muss die Verbindung zwischen dem Gerät und der Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software mithilfe eines USB-Kabels hergestellt werden.

Das Softwareupdate kann nicht durchgeführt werden, wenn das Gerät sich im Messmodus befindet. Wenn Sie sich im Messmodus befinden, wechseln Sie zurück zum Hauptmenü der STRwrench-EHMI, um mit dem Softwareupdate fortzufahren. Weitere Informationen zum Verlassen des Messmodus finden Sie unter Verlassen des Messmodus.

1. Verbinden Sie den STRwrench über ein USB-Kabel mit dem Computer.

2. Greifen Sie auf die Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software zu.

3. Wählen Sie im Menü auf der Seitenleiste der Web-Benutzeroberfläche Integrierte Werkzeugsteuerung aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Integrierte Werkzeugsteuerung den Reiter Software aus.

5. Klicken Sie unter Softwareupdate auf Datei auswählen.
   Ziehen Sie die Datei mit der entsprechenden Softwareversion alternativ per Drag-and-Drop direkt in das hierfür vorgesehene Feld.

6. Suchen Sie nach der ZIP-Datei mit der gewünschten Softwareversion und wählen Sie sie aus.

7. Klicken Sie unter Softwareupdate auf Software aktualisieren.

8. Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf Ja.

Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Das Gerät wird automatisch neu gestartet, damit das Update wirksam wird.

Relevante Informationen

- Zugriff auf die Web-Bedienoberfläche