# Оборудование для фиксации, разработанное заказчиком

- Рекомендации различаются в зависимости от отдельных диапазонов момента затяжки для инструментов и от того, оснащен ли инструмент мультипликатором момента.

- Запрещается помещать удерживающий приспособление зажим на поверхность, закрывающую датчик момента затяжки!

- Избегайте сосредоточенных нагрузок.

- Прижимная нагрузка не должна превышать 2 кН.

Отсутствуют ограничения на следующее:

- материалы, используемые для зажимов;

- расположение точек опоры или поворота приспособления;

- общая толщина зажима.

В этом разделе

- Для всех инструментов, оснащенных мультипликатором момента
- Для значений момента ниже 100 Нм
- Для значений момента от 100 до 200 Нм
- Для значений момента свыше 200 Нм