# Werkzeuge mit Scannerzubehör

1. Bringen Sie die Gummiabdeckung an der Motorverkleidung des Werkzeugs an.

2. Bringen Sie die Klemmringe an der Gummiverkleidung an.

   HINWEIS

   Achten Sie darauf, dass die Klemmringe am Flansch in Richtung Scanner anliegen.

3. Montieren Sie den Jochring am Werkzeug, indem Sie ihn auf die Klemmringe schieben.

   HINWEIS

   Achten Sie darauf, dass die Gummiabdeckung und die Klemmringe fluchten.

4. Befestigen Sie den Jochring mit einem Sicherungsring in der Nut der Klemmringe.