# För vridmoment mindre än 100 Nm

- Klämområdet skall vara så stort som möjligt

Undvik att klämma på vinkelhuvudet och överfallsmuttern.

STB/ST/ES/SL/SR-utrustning:

- Montera klämman runt motorn.

- Kläm på sidorna av verktyget.

STR-utrustning:

- Välj helst en lösning som Atlas Copco erbjuder.

- Om det inte är möjligt, montera klämman runt motorn. Täck insidan av klämman med en gummiduk för att skydda märkplattorna och plastskyddet för motorn.

- Kläm högst upp och underst på verktyget.

- Håll spännbelastningen så låg som möjligt.