# Rallonge pour fixation

La rallonge pour fixation se fixe directement sur l'outil entre le renvoi d'angle et le réducteur.

Atlas Copco recommande cette solution.

Ce dispositif de fixation peut s'utiliser pour tous les modèles Tensor STB/ST/STR/ES61, quelle que soit la taille.

Pour poser le dispositif de fixation sur l'outil, il faut démonter la partie avant de celui-ci, puis la remonter. Un écrou supplémentaire de fixation avant est nécessaire.